************************************************************
** NLD+ ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Readme bij Installatie
*                                                           
*  OPMERKING: In dit document wordt verwezen naar systemen
*             die de volgende Intel-chipsets bevatten: 
* 		   Intel (R)  810 Chipset 
* 		   Intel (R)  810e Chipset 
* 		   Intel (R)  820 Chipset 
* 		   Intel (R)  840 Chipset 
*
*		   Intel (R)  430TX PCIset 
* 		   Intel (R) 440BX AGPset 
* 		   Intel (R) 440DX AGPset 
*		   Intel (R) 440EX AGPset 
* 		   Intel (R) 440GX AGPset 
* 		   Intel (R) 440LX AGPset 
* 		   Intel (R) 440MX Chipset 
* 		   Intel (R) 440ZX AGPset 
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  INHOUD VAN DIT DOCUMENT
************************************************************
Dit document bevat de volgende onderdelen:

1.  Overzicht
2.  Inhoud van het distributiepakket
3.  S ysteemeisen
4.  De software installeren
    4A. De software installeren in modus Interactive
    4B. De software installeren in modus Silent
5.  Installatie van de software verifiëren
6.  Het softwareversienummer opzoeken
7.  Problemen oplossen



************************************************************
* 1. OVERZICHT
************************************************************
Met de Intel(R) INF Installation Utility worden de 
Windows* INF-bestanden op het doelsysteem geïnstalleerd die
aan het besturingssysteem doorgeven hoe de chipsetonderdelen
moeten worden geconfigureerd. Dit is nodig voor een goede
werking van de volgende functies:

   - Belangrijkste PCI- en ISAPNP-services
   - AGP-ondersteuning
   - IDE/ATA33/ATA66-opslagondersteuning
   - USB-ondersteuning
   - Markering van Intel-chipsetonderdelen in 
     Apparaatbeheer



************************************************************
* 2. INHOUD VAN HET DISTRIBUTIEPAKKET
************************************************************
Het Intel (R) INF Installation Utility-pakket bevat de 
volgende onderdelen:

Bestand(en)       
-----------
INFINST_NLD.ZIP
README.TXT
RELNOTES.TXT

De versie van de software in het distributiepakket is 
aangegeven in het bestand RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT is alleen beschikbaar in het Engels.

Na de installatie op een systeem met Windows 95* of 
Windows 98* worden een of meer van de volgende 
INF-bestanden naar de directory <Windows>\INF gekopieerd:

Bestand(en)
-----------
440MXCOR.INF
440MXIDE.INF
440MXUSB.INF
810.INF
810B.INF
820.INF
820B.INF
840.INF
ICHx.INF
ICHxIDE.INF
ICHxSMB.INF
ICHxUSB.INF
IHOST.INF
IFWH.INF
P64H.INF
P64HRES.INF
PIIXXIDE.INF
PIIXXUSB.INF
PIIX4.INF

   *** OPMERKING:  Alleen de bestanden die verwijzen naar de 
		   nu gedetecteerde apparaten worden naar het
		   systeem gekopieerd.

Een of meer van de volgende digitale-handtekeningbestanden 
worden, ALLEEN op een Windows 98-systeem, geïnstalleerd in de
directory <Windows>\CATROOT:

Bestand(en)
-----------
440MXCOR.CAT
440MXIDE.CAT
440MXUSB.CAT
810.CAT
820.CAT
820B.CAT
840.CAT
ICHx.CAT
ICHxIDE.CAT
ICHxSMB.CAT
ICHxUSB.CAT
IFWH.CAT
P64H.CAT
P64HRES.CAT

   *** OPMERKING:  Alleen de bestanden die verwijzen naar de
		   nu gedetecteerde apparaten worden naar het
		   systeem gekopieerd.



************************************************************
* 3. SYSTEEMEISEN 
************************************************************
1.  De software in dit distributiepakket is zo ontworpen dat
    het werkt met de volgende chipset-configuraties:

          Intel(R) 810 Chipset
          Intel(R) 810e Chipset 
          Intel(R) 820 Chipset
          Intel(R) 840 Chipset

          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset 
      
2.  Een van de volgende besturingssystemen moet worden 
        geïnstalleerd op het systeem:
    Windows 95      4.00.950   (Oorspronkelijke uitgave)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 zonder USB-
                                supplement)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 met USB-
                                supplement)
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 met of 
                                zonder USB-supplement)
    Windows 98      4.10.1998  (Oorspronkelijke uitgave)
    Windows 98 Tweede editie
                    4.10.2222  (Oorspronkelijke uitgave)         
    Windows Millennium
                    4.90.2380  (Beta 1)
                              
3.  Het wordt aanbevolen dat de software wordt geïnstalleerd
    op systemen met een systeemgeheugen van ten minste 32 MB.

4.  Om deze software te kunnen installeren, wordt aanbevolen
    dat er voldoende ruimte beschikbaar is in de directory
    <TEMP> (meestal C:\WINDOWS\TEMP) op de harde schijf van
    het systeem.


Controleer bij de leverancier van uw systeem welk 
besturingssysteem en welke Intel-chipset op uw systeem zijn
gebruikt.  



************************************************************
* 4. DE SOFTWARE INSTALLEREN 
************************************************************
Deze software kan worden geïnstalleerd in twee modi: 
Interactive of Silent. De modus Interactive vereist invoer
van de gebruiker tijdens de installatie; voor de modus 
Silent is GEEN invoer van de gebruiker vereist.

************************************************************
* 4A. DE SOFTWARE INSTALLEREN IN MODUS INTERACTIVE
************************************************************
1.  Controleer de systeemeisen. Het besturingssysteem 
    moet volledig zijn geïnstalleerd en worden uitgevoerd op
    het systeem voordat u deze software gaat uitvoeren.

2.  Sluit eventuele uitgevoerde toepassingen. U kunt 
    eventueel moeilijkheden ondervinden als u dit niet doet.

3.  Unzip de InstallShield*-installatieprogrammabestanden in
    een tijdelijke directory.

4.  Voer het InstallShield-installatieprogramma, SETUP.EXE,
    uit.

5.  U wordt gevraagd de voorwaarden uit de
    licentieovereenkomst te accepteren. Als u deze niet 
    accepteert, wordt de Installer afgesloten voordat er 
    bestanden worden uitgepakt.
    
6.  Volg de instructies op het scherm en gebruik de
    standaardinstellingen om de setup te voltooien als het
    besturingssysteem eenmaal weer opnieuw is opgestart.

7.  Op dit punt is de installatie van de Intel (R) INF 
    Installation Utility voltooid.  


************************************************************
* 4B. DE SOFTWARE INSTALLEREN IN MODUS SILENT
************************************************************
1.  Controleer de systeemeisen. Het besturingssysteem 
    moet volledig zijn geïnstalleerd en worden uitgevoerd op
    het systeem voordat u deze software gaat uitvoeren.

2.  Sluit eventuele uitgevoerde toepassingen. U kunt
    eventueel moeilijkheden ondervinden als u dit niet doet.

3.  Unzip de InstallShield*-installatieprogrammabestanden 
    in een tijdelijke directory.

4.  Voer het InstallShield-installatieprogramma, SETUP.EXE,
    uit:
        SETUP.EXE -b -s (voor installatie in modus Silent
                         met automatisch opnieuw opstarten)
           - OF -
        SETUP.EXE -s    (voor installatie in modus Silent
		         zonder automatisch opnieuw 
			 opstarten)

5.  De Install Utility voert de benodigde bijwerkingen uit
    en legt de installatiestatus vast in de volgende 
    systeemregistersleutel:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

6.  Als de Install Utility werd gestart met de modus 
    "SETUP -b -s", wordt het systeem automatisch opnieuw 
    opgestart als het bijwerken van het systeem is gelukt.

    OPMERKING:  Het systeem MOET opnieuw worden opgestart
                om alle apparaatbijwerkingen in te schakelen.

7.  Om te bepalen of de installatie is gelukt, controleert u
    de waarde 'install' in de registersleutel die is vermeld
    in stap 5.

    In de volgende tabel ziet u de verschillende
    parameterwaarden:

    Waarde     Type	   Gegevens	Beschrijving
    ------     ----        --------     ------------
    install    Tekenreeks  "success" 	De installatie is 
					gelukt.
                  	   "fail"	De installatie is 
					niet gelukt.
                                        Er zijn geen 
					INF-bestanden naar 
					het systeem 
					gekopieerd.                

    Reboot     Tekenreeks  "Yes"	Het systeem moet 
					opnieuw worden 
					opgestart om de 
					installatie te 
					voltooien.
                           "No"	        Het systeem hoeft 
					niet opnieuw te 
					worden opgestart om 
					de installatie
					te voltooien.
                                
    version    Tekenreeks  <varieert>	Het huidige 
					versienummer van de 
                                        Intel(R) INF 
					Installation Utility


************************************************************
* 5. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE VERIFIËREN
************************************************************
OPMERKING:  Deze procedure is hetzelfde voor systemen met 
Windows 98, Windows 98 tweede editie en Windows 95.

Voer het Apparaatbeheer uit om te verifiëren of de 
installatie en het gebruik van de INF-bestanden correct is.

1.  Klik op Start
2.  Kies Instellingen
3.  Kies Configuratiescherm
4.  Dubbelklik op het pictogram Systeem
5.  Klik op het tabblad Apparaatbeheer
6.  Selecteer de optie Apparaten weergeven op verbinding
7.  Klik op Plug en Play BIOS of op 
    ACPI-BIOS
8.  Klik op PCI-bus
9.  Controleer de beschrijvingen voor de volgende ingangen:

    *** OPMERKING:  Als u "PCI standaard-ISA-bridge" ziet, 
		    dient u het systeem opnieuw op te starten 
		    en de software opnieuw uit te voeren.

    *** OPMERKING:  Apparaatbeheer geeft alleen de namen weer 
		    van de apparaten die momenteel op het 
		    systeem worden gedetecteerd.


    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub:
        Intel(r) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(r) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(r) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(r) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(r) 82801AA PCI Bridge 
        *** OPMERKING:  Afhankelijk van het systeemtype, kan 
  			'AA' in de bovenstaande vijf regels 
			zijn vervangen door 'AB'


    Intel(R) 810 Chipset
        Intel(r) 82810 System and Graphics Controller 
        -of-
        Intel(r) 82810 DC-100 System and Graphics Controller


    Intel(R) 810e Chipset:
        Intel(r) 82810e DC-133 System and Graphics Controller 


    Intel(R) 820 Chipset
        Intel(r) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82820 Processor to AGP Controller


    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(r) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(r) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(r) 82840 PCI Bridge


    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(r) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(r) 82806AA PCI Bridge
        Intel(r) 82806AA Controller (gereserveerd)


    Intel(R) 82371AB Controller:
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371AB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   

    Intel(R) 82371EB, 82371MB Controllers:
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 82371SB Controllers:
        Intel(r) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(r) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(r) 82443TX Processor to PCI bridge


    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(r) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443GX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(r) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443LX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(r) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(r) 82440MX Power Management Controller
        Intel(r) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82440MX USB Universal Host Controller


10. Op bepaalde systemen wordt het volgende apparaat mogelijk ook
    bijgewerkt:

    Intel(R) 810, Intel(R) 810e, Intel(R) 820, en Intel(R) 840 Chipset:

     a. Selecteer de optie Apparaten weergeven op verbinding
     b. Klik op Plug en Play BIOS of
        op ACPI-BIOS     
     c. Controleer of de volgende ingang aanwezig is:
        Intel(r) 82802 Firmware Hub Device -OF-
        Intel(r) Security Driver

 

************************************************************
* 6. HET SOFTWAREVERSIENUMMER OPZOEKEN
************************************************************
De versie van de software in het distributiepakket is 
aangegeven in het bestand RELNOTES.TXT.

RELNOTES.TXT is alleen beschikbaar in het Engels.



************************************************************
* 7. PROBLEMEN OPLOSSEN
************************************************************
Er wordt aangenomen dat er wordt voldaan aan de systeemeisen 
in hoofdstuk 3 hierboven.

Probleem:   Het systeem loopt vast bij het verwijderproces
	    van Apparaatbeheer of bij het opnieuw opstarten.

Oplossing:  Het systeem kan vastlopen bij het opnieuw
            opstarten als gevolg van verschillende mogelijke
	    problemen met het systeem. Start het systeem in
	    geval van vastlopen opnieuw op en bekijk het
	    Apparaatbeheer. Als de apparaten correct worden
	    vermeld en het systeem verder geen problemen
	    ondervindt, is de herstelprocedure van het
	    INF-bestand gelukt. Als de apparaten niet correct 
            zijn geconfigureerd, probeer dan of u de
	    procedures die in hoofdstuk 4 worden aangegeven,
	    opnieuw kunt uitvoeren.

            Als de problemen hiermee niet worden opgelost of
	    u ondervindt verdere problemen, installeer dan 
	    het besturingssysteem opnieuw.


Probleem:   Nadat het setup-programma is uitgevoerd en het
	    systeem opnieuw is opgestart, geeft Windows aan
	    dat een van de volgende bestanden niet kan worden
	    gevonden:
                  ESDI_506.pdr

Oplossing:  Klik op Bladeren in het dialoogvenster waar dit
	    probleem optreedt en zoek de directory
                  <Windows>\System\IOSubsys
            en klik op OK. Het systeem moet het bestand nu 
	    kunnen vinden in deze directory en verdergaan met
	    het inventariseren van de nieuwe apparaten.


Probleem:   Nadat het setup-programma is uitgevoerd en het
	    systeem opnieuw is opgestart, geeft Windows aan dat
	    een van de volgende bestanden niet kan worden
	    gevonden:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Oplossing:  Klik op Bladeren in het dialoogvenster waar dit
	    probleem optreedt en zoek de directory
                  <Windows>\System32\drivers (voor Windows 98)
                   -of-
                  <Windows>\System           (voor Windows 95)

            en klik op OK. Het systeem moet het bestand nu 
	    kunnen vinden in deze directory en verdergaan met
	    het inventariseren van de nieuwe apparaten.

Probleem:   Nadat het setup-programma is uitgevoerd en het
            systeem opnieuw is opgestart, geeft Windows aan 
	    dat een van de volgende bestanden niet kan worden 
	    gevonden:
                  isapnp.vxd

Oplossing:  Klik op Bladeren in het dialoogvenster waar dit 
	    probleem optreedt en zoek de directory
                  <Windows>\System

            en klik op OK. Het systeem moet het bestand nu 
	    kunnen vinden in deze directory en verdergaan met 
	    het inventariseren van de nieuwe apparaten.


Probleem:   Nadat de installatie in de modus Silent is 
            uitgevoerd, is de sleutel 
	    HKLM\Software\Intel\InfInst niet gemaakt 
            of is de inhoud van de waarde "install" niet 
            "success".

Oplossing:  Dit wordt veroorzaakt door een van de volgende 
	    gevallen:
               - op het huidige systeem is geen ondersteund
		 besturingssysteem geïnstalleerd of
               - op het huidige systeem is geen 
 		 ondersteunende chipset geïnstalleerd.

            Controleer de systeemeisen in hoofdstuk 3.



************************************************************
************************************************************
* DISCLAIMER
************************************************************
Intel claimt geen bruikbaarheid, doelmatigheid of 
garantie.  
De LICENTIEOVEREENKOMST INTEL-SOFTWARE
(OEM / ISV-distributie & Enkele gebruiker) 
definieert het gelicentieerde gebruik van deze software
volledig.
************************************************************
De informatie in dit document heeft betrekking op 
Intel-producten. Dit document verleent geen licentie voor
enig intellectueel eigendomsrecht, expliciet of impliciet, 
door niet-ontvankelijk-verklaring of anderszins. Intel 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Intel geeft geen 
garantie, expliciet noch impliciet, in verband met de 
verkoop en/of het gebruik van Intel-producten inclusief 
aansprakelijkheid of garanties met betrekking tot 
geschiktheid voor een specifiek doel, verhandelbaarheid of 
garantie om geen inbreuk te maken op enig octrooi, 
auteursrechten of andere rechten op het gebied van 
intellectueel eigendom. Intel-producten zijn niet bestemd 
voor gebruik in medische, levensreddende of levensbehoudende 
toepassingen.

************************************************************
Intel wijst alle garantie en aansprakelijkheid voor het 
gebruik van dit document en de hierin beschreven informatie 
af en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele 
fouten die kunnen voorkomen in dit document. Ook legt Intel 
zich niet vast om de hierin beschreven informatie bij te 
werken. Intel behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit 
document aan te brengen op elk gewenst moment, zonder
kennisgeving.
************************************************************
************************************************************

* Merken en namen van derden zijn het eigendom van hun 
respectieve eigenaars.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-1999

