************************************************************
** DEU+ ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) INF Installation Utility
*  Readme für die Installation
*                                                           
*  HINWEIS: Dieses Dokument bezieht sich auf Systeme, die 
*           folgende Intel-Chipsätze enthalten: 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810e Chipset 
*              Intel(R) 820  Chipset 
*              Intel(R) 840  Chipset 
*
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset 
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  INHALT DIESES DOKUMENTS
************************************************************
Dieses Dokument enthält folgende Abschnitte:

1. Überblick
2. Inhalt des Distributionspakets
3. Systemanforderungen
4. Installieren der Software
    4A. Installieren der Software im interaktiven Modus
    4B. Installieren der Software im automatischen Modus
5. Überprüfen der Softwareinstallation
6. Ermitteln der Versionsnummer der Software
7. Fehlerbehebung



************************************************************
* 1. ÜBERBLICK
************************************************************
Mit dem Intel(R) INF Installation Utility werden 
die Windows*-INF-Dateien auf dem Zielsystem installiert,
anhand derer das Betriebssystem die richtige Konfiguration 
für die Chipsatz-Komponenten ermittelt. Dies ist für die ordnungsgemäße Funktionalität der folgenden Merkmale erforderlich:

   - PCI-/ISA-Kerndienste für PNP (Plug & Play)
   - AGP-Unterstützung
   - IDE/ATA33/ATA66-Speicherunterstützung
   - USB-Unterstützung
   - Identifikation der Chipsatz-Komponenten von Intel im 
     Geräte-Manager



************************************************************
* 2. INHALT DES DISTRIBUTIONSPAKETS
************************************************************
Das Paket für das Intel(R) INF Installation Utility enthält 
folgende Dateien:

Datei/en       
--------
INFINST_DEU.ZIP
README.TXT
RELNOTES.TXT

Die Version der im Distributionspaket enthaltenen Software können Sie der Datei RELNOTES.TXT entnehmen.  

RELNOTES.TXT steht nur in englischer Sprache zur Verfügung.

Nach der Installation enthält das Verzeichnis <Windows>\INF des Windows* 95- oder Windows 98-Systems eine oder mehrere der folgenden INF-Dateien:

Datei/en
--------
440MXCOR.INF
440MXIDE.INF
440MXUSB.INF
810.INF
810B.INF
820.INF
820B.INF
840.INF
ICHx.INF
ICHxIDE.INF
ICHxSMB.INF
ICHxUSB.INF
IHOST.INF
IFWH.INF
P64H.INF
P64HRES.INF
PIIXXIDE.INF
PIIXXUSB.INF
PIIX4.INF

   *** HINWEIS: Es werden nur die Dateien auf das System 
		kopiert, die auf die aktuell erkannten 
		Geräte verweisen.

Im Verzeichnis <Windows>\CATROOT werden eine oder mehrere 
der folgenden Dateien mit digitalen Signaturen installiert 
(NUR bei Windows 98-Systemen):

Datei/en
--------
440MXCOR.CAT
440MXIDE.CAT
440MXUSB.CAT
810.CAT
820.CAT
820B.CAT
840.CAT
ICHx.CAT
ICHxIDE.CAT
ICHxSMB.CAT
ICHxUSB.CAT
IFWH.CAT
P64H.CAT
P64HRES.CAT

   *** HINWEIS: Es werden nur die Dateien auf das System 
		kopiert, die auf die aktuell erkannten 
		Geräte verweisen.



************************************************************
* 3. SYSTEMANFORDERUNGEN 
************************************************************
1. Die in diesem Distributionspaket enthaltene Software ist 
    für die Verwendung in folgenden Chipsatz-Konfigurationen 
    ausgelegt:

          Intel(R) 810 Chipset
          Intel(R) 810e Chipset 
          Intel(R) 820 Chipset
          Intel(R) 840 Chipset

          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset 
      
2. Auf dem System muß eines der folgenden Betriebssysteme 
   installiert sein:
    Windows 95      4.00.950   (ursprüngliche Version)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 ohne USB-Ergänzung)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 mit USB-Ergänzung)
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 mit oder ohne USB-Ergänzung)
    Windows 98      4.10.1998  (ursprüngliche Version)
    Windows 98 Second Edition  4.10.2222 (ursprüngliche Version)      
    Windows Millennium
                    4.90.2380  (Beta 1)
                                 
3. Es wird empfohlen, die Software auf einem System mit mindestens 32     MB Systemspeicher zu installieren.

4. Für die Installation der Software sollte auf dem System 
   genügend Festplattenspeicherplatz im Verzeichnis <TEMP> 
   (in der Regel C:\WINDOWS\TEMP) zur Verfügung stehen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemanbieter, welches 
Betriebssystem und welcher Intel-Chipsatz in Ihrem System 
verwendet werden.  



************************************************************
* 4. INSTALLIEREN DER SOFTWARE 
************************************************************
Die Softwareinstallation kann wahlweise in einem der 
folgenden Modi erfolgen: Interactive (interaktiver Modus) 
oder Silent (automatischer Modus). Der interaktive Modus 
setzt Benutzereingaben während der Installation voraus;
im automatischen Modus sind KEINE Benutzereingaben 
erforderlich.

************************************************************
* 4A. INSTALLIEREN DER SOFTWARE IM INTERAKTIVEN MODUS
************************************************************
1. Überprüfen Sie die Systemanforderungen. Das Betriebssystem 
   muß vollständig installiert sein und ausgeführt werden, 
   bevor diese Software gestartet werden kann.

2. Schließen Sie offene Anwendungen, da sonst 
   Probleme auftreten können.

3. Entpacken Sie die Installationsprogrammdateien von 
   InstallShield* in ein temporäres Verzeichnis.

4. Starten Sie das InstallShield-Installationsprogramm, 
   SETUP.EXE.

5. Sie werden darauf hingewiesen, daß Sie zunächst den 
   Bestimmungen und Bedingungen der Lizenzvereinbarung 
   zustimmen müssen. Falls Sie mit den Bestimmungen und 
   Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht einverstanden 
   sind, wird das Installationsprogramm beendet, ohne daß 
   Dateien extrahiert werden.
    
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und 
   verwenden Sie die Standardeinstellungen, um die 
   Konfiguration nach Neustarten des Betriebssystems 
   abzuschließen.

7. Die Installation des Intel(R) INF Installation Utility ist    abgeschlossen.  


*************************************************************
* 4B. INSTALLIEREN DER SOFTWARE IM AUTOMATISCHEN MODUS
*************************************************************
1. Überprüfen Sie die Systemanforderungen. Das Betriebssystem 
   muß vollständig installiert sein und ausgeführt werden,
   bevor diese Software gestartet werden kann.

2. Schließen Sie offene Anwendungen, da sonst Probleme 
   auftreten können.

3. Entpacken Sie die Installationsprogrammdateien von 
   InstallShield* in ein temporäres Verzeichnis.

4. Starten Sie das InstallShield-Installationsprogramm:
        SETUP.EXE -b -s  (automatische Installation mit 
                          automatischem Neustart)
           - ODER -
        SETUP.EXE -s     (automatische Installation ohne 
                          automatischen Neustart)

5. Das Dienstprogramm nimmt die erforderlichen 
   Aktualisierungen vor und zeichnet den Installationsstatus 
   unter folgendem Systemregistrierungsschlüssel auf:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

6. Wenn das Dienstprogramm im Modus "SETUP -b -s" 
   ausgeführt wurde, wird das System automatisch neu 
   gestartet, sobald die Aktualisierung erfolgreich 
   durchgeführt wurde.

    HINWEIS: Das System MUSS neu gestartet werden, damit
             alle Geräteaktualisierungen wirksam werden.

7. Überprüfen Sie den Wert 'install' des entsprechenden 
   Registrierungsschlüssels (vgl. Schritt 5), um 
   festzustellen, ob die Installation erfolgreich 
   durchgeführt wurde.

    Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der verschiedenen
    Parameterwerte:

    Wert	Typ	Daten		Beschreibung
    ----        ---     -----   	------------
    install	String	"success" 	Die Installation 
					war erfolgreich.
                  	"fail"	        Die Installation 	
					konnte nicht
                                        erfolgreich 
					durchgeführt werden.
                                        Es wurden keine 
					INF-Dateien auf
                                        das System kopiert.                

    Reboot	String	"Yes"	        Das System muß neu 
					gestartet werden, um 
					die Installation 
                                        abzuschließen.

                         "No"	        Das System muß nicht 
					neu gestartet werden, 
					um die Installation 
					abzuschließen.
                                
    version	String	<variabel>	Die aktuelle 
					Versionsnummer des 
                                        Intel(R) INF 
					Installation Utility.


************************************************************
* 5. ÜBERPRÜFEN DER SOFTWAREINSTALLATION
************************************************************
HINWEIS: Dieses Verfahren gilt für Systeme mit Windows 98,
Windows 98 Second Edition und Windows 95.

Führen Sie den Geräte-Manager aus, um die ordnungsgemäße 
Installation und Verwendung der INF-Dateien zu überprüfen.

1. Klicken Sie auf "Start".
2. Wählen Sie "Einstellungen".
3. Wählen Sie "Systemsteuerung".
4. Doppelklicken Sie auf das Symbol "System".
5. Klicken Sie auf die Registerkarte "Geräte-Manager".
6. Klicken Sie auf die Option "Modelle nach Anschluß anzeigen".
7. Klicken Sie auf den Eintrag für das Plug & Play-BIOS bzw. 
   ACPI-BIOS (Advanced Configuration and Power Interface).
8. Klicken Sie auf "PCI-Bus".
9. Überprüfen Sie die Beschreibungen für die folgenden 
   Einträge:

    *** HINWEIS: Falls "PCI-Standard-ISA-Brücke" angezeigt 
		 wird, müssen Sie das System neu starten und 
		 die Software erneut ausführen.

    *** HINWEIS: Der Geräte-Manager zeigt nur die Namen der 
                 Geräte an, die derzeit im System erkannt 
 		 wurden.


    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
        *** HINWEIS: Je nach Systemtyp wird in den obigen 
		     fünf Zeilen 'AB' anstelle von 'AA' 
		     angezeigt.


    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(r) 82810 System and Graphics Controller 
        -oder-
        Intel(r) 82810 DC-100 System and Graphics Controller


    Intel(r) 810e Chipset:
        Intel(r) 82810e DC-133 System and Graphics Controller 


    Intel(R) 820 Chipset:
        Intel(r) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82820 Processor to AGP Controller


    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(r) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(r) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(r) 82840 PCI Bridge


    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(r) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(r) 82806AA PCI Bridge
        Intel(r) 82806AA Controller (reserved)


    Intel(R) 82371AB Controller:
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371AB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   

    Intel(R) 82371EB und 82371MB Controller:
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 82371SB Controller:
        Intel(r) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(r) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(r) 82443TX Processor to PCI bridge


    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(r) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443GX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(r) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443LX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(r) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(r) 82440MX Power Management Controller
        Intel(r) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82440MX USB Universal Host Controller


10. Bei einigen Systemen wird unter Umständen auch das 
    folgende Gerät aktualisiert:

    Intel(R) 810, Intel(R) 810e, Intel(R) 820 und Intel(R) 840 Chipset:

     a. Klicken Sie auf die Option "Modelle nach Anschluß 
	anzeigen".
     b. Klicken Sie auf den Eintrag für das Plug & 
	Play-BIOS bzw. ACPI-BIOS (Advanced Configuration 
	and Power Interface).     
     c. Sehen Sie nach, ob folgender Eintrag angezeigt 
	wird:
        Intel(r) 82802 Firmware Hub Device -ODER-
        Intel(r) Security Driver

 

************************************************************
* 6. ERMITTELN DER VERSIONSNUMMER DER SOFTWARE
************************************************************
Die Version der im Distributionspaket enthaltenen Software können Sie der Datei RELNOTES.TXT entnehmen.

RELNOTES.TXT steht nur in englischer Sprache zur Verfügung.



************************************************************
* 7. FEHLERBEHEBUNG
************************************************************
Im folgenden wird davon ausgegangen, daß die weiter oben in
Abschnitt 3 aufgeführten Systemanforderungen erfüllt wurden.

Problem:	Beim Entfernen im Geräte-Manager oder bei 
                einem Neustart tritt ein Systemabsturz auf.

Lösung:         Ein Systemabsturz bei einem Neustartvorgang 
                kann verschiedene Systemursachen haben. 
		Starten Sie bei einem Systemabsturz den 
		Computer neu, und öffnen Sie den 
		Geräte-Manager. Falls alle Geräte 
		ordnungsgemäß aufgelistet werden und keine 
		weiteren probleme mit dem System auftreten, 
		wurde der Wiederherstellungsprozeß der 
		.INF-Dateien erfolgreich durchgeführt. Falls 
		die Geräte nicht ordnungsgemäß konfiguriert 
		sind, versuchen Sie dies zu beheben, indem 
		Sie die in Abschnitt 4 eschriebenen Verfahren 
		erneut ausführen.

            Falls die Probleme dadurch nicht behoben werden 
	    können oder weitere Probleme auftreten, müssen Sie 
	    das Betriebssystem neu installieren.


Problem:	Nach Ausführung des Setup-Programms und 
		Neustarten des Systems meldet Windows, daß es 
		die folgende Datei nicht finden kann:
                  ESDI_506.pdr

Lösung:	        Klicken Sie in dem Dialogfeld, in dem das Problem 
	 	auftritt, auf die Schaltfläche zum Durchsuchen, 
		suchen Sie das Verzeichnis <Windows>\System\IOSubsys,
                und klicken Sie auf "OK". Das System sollte
                in der Lage sein, diese Datei in dem 
		entsprechenden Verzeichnis zu finden, und mit einer 
		Auflistung für die neuen Geräte fortfahren.


Problem:	Nach Ausführung des Setup-Programms und Neustarten des 
                Systems meldet Windows, daß es eine der folgenden                      Dateien nicht finden kann:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Lösung:	        Klicken Sie in dem Dialogfeld, in dem das Problem
                auftritt, auf die Schaltfläche zum Durchsuchen,
                suchen Sie das Verzeichnis 
                <Windows>\System32\drivers (Windows 98)
                   -oder-
                <Windows>\System           (Windows 95),

                und klicken Sie auf "OK". Das System sollte
                in der Lage sein, diese Datei in dem 
		entsprechenden Verzeichnis zu finden, und 
		mit einer Auflistung für die neuen Geräte 
		fortfahren.

Problem:	Nach Ausführung des Setup-Programms und 
		Neustarten des Systems meldet Windows, daß 
		es die folgende Datei nicht finden kann:
                isapnp.vxd

Lösung:	        Klicken Sie in dem Dialogfeld, in dem das 
		Problem auftritt, auf die Schaltfläche zum 
		Durchsuchen, suchen Sie das Verzeichnis 
		<Windows>\System, und klicken Sie auf "OK". 
		Das System sollte in der Lage sein, diese 
		Datei in dem entsprechenden Verzeichnis zu 
		finden, und mit einer Auflistung für die neuen 
		Geräte fortfahren. 

Problem:       Nach Durchführung der automatischen 
	       Installation wurde der Schlüssel 
               HKLM\Software\Intel\InfInst nicht erstellt, 
               oder für die Daten des Werts "install" ist 
	       nicht "success" angegeben. 

Lösung:	        Dies ist auf eine der folgenden Ursachen 
	        zurückzuführen:
                - auf dem aktuellen System ist 
                  kein unterstütztes Betriebssystem 
		  installiert, oder
                - das aktuelle System verfügt über keinen 
                  unterstützten Chipsatz

                Überprüfen Sie die Systemanforderungen in 
	        Abschnitt 3.



************************************************************
************************************************************
* HAFTUNGSAUSSCHLUSS
************************************************************
Intel erhebt keinen Anspruch auf Verwendbarkeit, Leistungsfähigkeit oder Garantie. In der INTEL-SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG
(OEM-Hersteller / unabhängige Software-Anbieter und 
Einzelbenutzer) wird die lizenzierte Verwendung dieser 
Software genau definiert.
************************************************************
Die Informationen in diesem Dokument werden in Verbindung 
mit Intel-Produkten bereitgestellt. Mit diesem Dokument wird 
weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch 
Rechtsverwirkung oder auf irgendeinem anderen Wege eine 
Lizenz für geistige Eigentumsrechte gleich welcher Art 
gewährt. Intel übernimmt keinerlei Haftung und lehnt in 
bezug auf den Verkauf und/oder den Einsatz von 
Intel-Produkten jegliche vertragliche Gewährleistung oder 
stillschweigende Zusage der Freiheit von Mängeln ab und 
übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung in Hinblick 
auf die Eignung für einen bestimmten Zweck, den Handelswert, 
die Verletzung eines Patents, Urheberrechts oder anderen 
geistigen Eigentumsrechtes. Intel-Produkte sind nicht für 
den Einsatz in medizinischen, lebensrettenden oder 
lebenserhaltenden Anwendungen gedacht.

************************************************************
Die Intel Corporation lehnt jegliche Garantien und Haftung
in bezug auf die Verwendung dieses Dokuments und der darin 
enthaltenen Informationen ab und übernimmt keine Verantwortung
für Fehler in diesem Dokument. Außerdem macht Intel keinerlei 
Zusage, den Inhalt dieses Dokuments zu aktualisieren. Intel
behält sich das Recht vor, dieses Dokument jederzeit 
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
************************************************************
************************************************************

* Die Rechte für Marken und Namen von Dritten liegen bei den  
  jeweiligen Eigentümern.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-1999.

