************************************************************
** KOR+ ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) INF Installation Utility
*  설치 설명서
*                                                           
*  참고: 본 설명서는 다음과 같은 Intel 칩셋이 내장된 
*        시스템에 대해 설명합니다. 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810e Chipset
*              Intel(R) 820  Chipset 
*              Intel(R) 840  Chipset 
*
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX AGPset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset 
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  설명서 목차
************************************************************
본 설명서는 다음 섹션으로 이루어져 있습니다.

1.  개요 
2.  배포 패키지 내용물
3.  시스템 요구사항 
4.  소프트웨어 설치
    4A. 대화식 모드에서 소프트웨어 설치
    4B. 자동 모드에서 소프트웨어 설치
5.  소프트웨어 설치 확인
6.  소프트웨어 버전 번호 식별
7.  문제 해결



************************************************************
* 1.  개요
************************************************************
Intel(R) INF Installation Utility는 Windows* INF 파일을 
대상 시스템에 설치하여 운영 체제가 칩셋 구성 요소를 
설정하는 방법에 대해 설명합니다. 
이 파일은 다음 기능을 제대로 
작동하기 위해 필요합니다.

   - Core PCI 및 ISAPNP 서비스
   - AGP 지원
   - IDE/ATA33/ATA66 저장 장치 지원
   - USB 지원
   - 장치 관리자에서 Intel 칩셋 구성 요소 식별



************************************************************
* 2.  배포 패키지의 내용물
************************************************************
Intel(R) INF Installation Utility 패키지에는 
다음 항목이 들어 있습니다.

파일       
-------
INFINST_KOR.ZIP
README.TXT
RELNOTES.TXT

배포 패키지에 포함된 소프트웨어 버전은
RELNOTES.TXT 파일에 표시되어 있습니다.  

RELNOTES.TXT 파일은 영어로 되어 있습니다.

Windows 95* 또는 Windows 98* 시스템에 설치한 다음,
다음 중 한 개 이상의 INF 파일이
<Windows>\INF 디렉토리에 복사됩니다.

파일
-------
440MXCOR.INF
440MXIDE.INF
440MXUSB.INF
810.INF
810B.INF
820.INF
820B.INF
840.INF
ICHx.INF
ICHxIDE.INF
ICHxSMB.INF
ICHxUSB.INF
IHOST.INF
IFWH.INF
P64H.INF
P64HRES.INF
PIIXXIDE.INF
PIIXXUSB.INF
PIIX4.INF

   *** 참고: 현재 감지된 장치에 대한 참조 파일만
             시스템에 복사됩니다.

다음 디지털 서명 파일 중 하나 이상이
Windows 98 시스템의 <Windows>\CATROOT 
디렉토리에만 설치되어 있습니다:

파일
-------
440MXCOR.CAT
440MXIDE.CAT
440MXUSB.CAT
810.CAT
820.CAT
820B.CAT
840.CAT
ICHx.CAT
ICHxIDE.CAT
ICHxSMB.CAT
ICHxUSB.CAT
IFWH.CAT
P64H.CAT
P64HRES.CAT

   *** 참고:  현재 감지된 장치에 대한 참조 파일만
              시스템에 복사됩니다.



************************************************************
* 3.  시스템 요구사항 
************************************************************
1.  본 배포 패키지의 소프트웨어는 
    다음 칩셋 구성을 사용하여 
    작동하도록 설계되었습니다.

          Intel(R) 810  Chipset
          Intel(R) 810e Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 840  Chipset 

          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset 
      
2.  다음 운영 체제 중 하나를 
    시스템에 설치하십시오.
    Windows 95      4.00.950   (Original Release)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (USB가 보충되지 않은
                                OSR2)
    Windows 95      4.00.950b  (USB가 보충된
                                OSR2.1)
    Windows 95      4.00.950c  (USB가 보충 또는 보충되지 않은 OSR2.5)
    Windows 98      4.10.1998  (Original Release)
    Windows 98 Second Edition 
		    4.10.2222  (Original Release)         
    Windows Millennium
                    4.90.2380  (Beta 1)
                              
3.  본 소프트웨어는 시스템 메모리가 
    최소 32MB 이상인 시스템에 설치하는 것이 좋습니다.

4.  본 소프트웨어를 설치할 시스템의 
    <TEMP> 디렉토리(일반적으로 C:\WINDOWS\TEMP)에 
    하드 디스크 공간이 충분해야 합니다.


시스템 제공업체에 문의하여 시스템에 사용한 운영 체제와
Intel 칩셋의 종류를 확인하십시오.  



************************************************************
* 4.  소프트웨어 설치 
************************************************************
본 소프트웨어는 대화식 또는 자동 모드 두 가지로 설치할 수 
있습니다. 대화식 모드를 사용하는 경우에는 설치하는 동안 
사용자 입력이 필요하고, 자동 모드의 경우에는 필요 없습니다.

************************************************************
* 4A.  대화식 모드에서 소프트웨어 설치
************************************************************
1.  시스템 요구사항을 확인하십시오. 
    이 소프트웨어를 실행하기 전에
    운영 체제를 시스템에 완전히 설치하고 실행하십시오.

2.  실행중인 모든 응용 프로그램을 닫으십시오. 응용 프로그램을 
    종료하지 않을 경우에는 문제가 발생할 수 있습니다.

3.  InstallShield* 설치 프로그램 파일을 
    임시 디렉토리에 압축 해제하십시오.

4.  InstallShield 설치 프로그램인 SETUP.EXE를 실행하십시오.

5.  사용권 계약에 동의에 대한 프롬프트가 나타납니다.  
    동의하지 않는 경우에는 파일이 설치되기 전에 
    설치 프로그램이 종료됩니다.
    
6.  운영 체제가 재부팅된 다음 설치를 완료하려면,
    화면의 지시 사항을 따르고 기본 설정을 
    사용하십시오.

7.  이제 Intel(R) INF Installation Utility
    설치가 완료되었습니다.  


************************************************************
* 4B.  자동 모드에서 소프트웨어 설치
************************************************************
1.  시스템 요구사항을 확인하십시오. 
    먼저 이 소프트웨어를 실행하기 전에
    운영 체제를 시스템에 완전히 설치하고 실행하십시오.

2.  실행중인 모든 응용 프로그램을 닫으십시오. 응용 프로그램을 
    종료하지않을 경우에는 문제가 발행할 수 있습니다.

3.  InstallShield* 설치 프로그램 파일을 
    임시 디렉토리에 압축 해제하십시오.

4.  InstallShield 설치 프로그램을 실행하십시오.
        SETUP.EXE -b -s  (자동 재부팅 기능이 있는 자동 설치의 
                          경우)
           - 또는 -
        SETUP.EXE -s     (자동 재부팅 기능이 없는 자동 설치의 
                          경우)

5.  설치 프로그램에서 필요한 업데이트를 수행하고, 
    다음 시스템 레지스트리 키에 
    기록하십시오.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

6.  "SETUP -b -s" 모드를 사용하여 설치하는 경우,
    업데이트가 완료되면 시스템이 자동으로 
    재부팅됩니다.

    참고: 장치 업데이트를 모두 적용하려면, 
          시스템을 재부팅하십시오.

7.  성공적으로 설치되었는지 확인하려면, 
    단계 5에서 지정한 레지스트리 키의 'install' 값을 
    확인하십시오.

    다음 표는 다양한 매개변수 값을 설명합니다.

    값        종류      데이터         설명
    ---       ----      ------         ----
    설치      문자열   "성공"         성공적으로 설치되었습니다.
                       "실패"         설치되지 않았습니다.
                                      INF 파일이 시스템에 
                                      복사되지않았습니다.                

    재부팅    문자열   "예"           설치를 완료하려면
                                      재부팅하십시오.
                       "아니오"       설치를 완료하기 위해 
                                      재부팅할 필요가 없습니다.
                                
    버전      문자열   <varies>       Intel(R) INF Installation 
                                      Utility의 현재 버전


************************************************************
* 5.  소프트웨어 설치 확인
************************************************************
참고: 이 절차는 Windows 98, Windows 98 Second Edition 및 
Windows 95 시스템에 일반적으로 사용됩니다.

장치 관리자를 실행하여 INF 파일이 바르게 설치, 
사용되고 있는지 확인하십시오.

1.  [시작]을 누르십시오.
2.  [설정]을 선택하십시오.
3.  [제어판]을 선택하십시오.
4.  [시스템] 아이콘을 두 번 누르십시오.
5.  [장치 관리자] 탭을 누르십시오.
6.  [장치 연결 상태순으로 보기] 단추를 누르십시오.
7.  [Plug and Play BIOS]를 누르거나,
    [Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS]를 
    누르십시오.
8.  [PCI 버스]를 누르십시오.
9.  다음 항목에 대한 설명을 확인하십시오.

     *** 참고: PCI 표준 ISA 브리지를 보려면, 
               시스템을 재시작한 다음 소프트웨어를 
               재실행하십시오.

     *** 참고: 장치 관리자에는 현재 시스템에 감지된 장치의
               이름만 표시됩니다.


        Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
        *** 참고:  시스템 종류에 따라 위에 있는 다섯 행의 
                   'AA'는'AB'로 교체되는 경우가 있습니다.


    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -or-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics Controller


    Intel(R) 810e Chipset:
        Intel(R) 82810e DC-133 System and Graphics Controller 


    Intel(R)  820 Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller


    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 


    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)


    Intel(R) 82371AB Controller:
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   

    Intel(R) 82371EB, 82371MB Controllers:
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 82371SB Controllers:
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge


    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller


10.  특정 시스템에서는 다음 장치가 
    업데이트됩니다.

    Intel(R) 810, Intel(R) 810e, Intel(R) 820, and Intel(R) 840 Chipset:

     a. [장치 연결 상태순으로 보기]를 누르십시오.
     b. [Plug & Play BIOS]를 누르거나,
        [Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 
        BIOS]를 누르십시오.
     c. 다음 항목이 있는지 확인하십시오.
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OR-
        Intel(R) Security Driver

 

************************************************************
* 6.  소프트웨어 버전 번호 식별
************************************************************
배포 패키지에 포함된 소프트웨어 버전은
RELNOTES.TXT 파일에 표시되어 있습니다.

RELNOTES.TXT 파일은 영어로 되어 있습니다.



************************************************************
* 7. 문제 해결
************************************************************
섹션 3의 시스템 요구사항이 
충족되어 있다고 가정합니다.

문제:      장치 관리자 제거 또는 재시작하는 동안
           시스템이 잠겼습니다.

해결책:    여러 가지 시스템 문제로 인하여 
           시스템이 잠길 수 있습니다. 
           시스템이 잠기는 경우,
           컴퓨터를 재시작한 다음 장치 관리자를 확인하십시오. 
           장치가 제대로 나열되어 있고 시스템에 
           더 이상의 문제가 없으면, 
           .INF 파일 복원 과정이 성공적으로 
           끝난 것입니다. 장치가 바르게 구성되어 있지 않으면, 
           섹션 4의 절차를 재실행하십시오.

           위의 방법으로 문제가 수정되지 않거나 
           계속 발생하면,
           운영 체제를 재설치하십시오.


문제:      설치 프로그램을 실행하고 시스템을 재부팅한 후,
           다음 파일 중 하나가 없다는 메시지가 
           Windows에 표시됩니다.
               ESDI_506.pdr

해결책:    문제가 발생한 대화상자에서 
           [찾아보기]를 누르고
                   <Windows>\System\IOSubsys
           디렉토리를 찾은 다음, [확인]을 누르십시오. 시스템이 
           이 파일을위의 디렉토리에 저장할 수 있어야 하며,
           계속하여 새로운 장치를 다시 계산할 수 있어야 합니다.


문제:      설치 프로그램을 실행하고 시스템을 재부팅한 후,
           다음 파일 중 하나가 없다는 메시지가 
           Windows에 표시됩니다.
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

해결책:    문제가 발생한 대화상자에서 
           [찾아보기]를 누르고
                 <Windows>\System32\drivers (Windows 98용)
                    -or-
                 <Windows>\System           (Windows 95용)

           디렉토리를 찾은 다음, [확인]을 누르십시오. 시스템은 
           이 파일을 위의 디렉토리에서 찾을 수 있어야 하며,
           계속하여 새로운 장치를 다시 계산할 수 있어야 합니다.

문제:      설치 프로그램을 실행하고 시스템을 재시작한 후,
           Windows에 다음 파일을 찾을 수 없다는 
           메시지가 표시됩니다:
                   isapnp.vxd

해결책:   문제가 발생한 대화상자에서 
          [찾아보기]를 누르고
                   <Windows>\System

          디렉토리를 찾은 다음, [확인]을 누르십시오. 시스템은 
          이 파일을 위의 디렉토리에 저장할 수 있어야 하며,
          계속하여 새로운 장치를 다시 계산할 수 있어야 합니다.


문제:     자동 설치를 수행한 후
          HKLM\Software\Intel\InfInst 
          키가 작성되었거나,
          "install"값의 데이터가 "success"가 아닙니다.

해결책:   이 문제는 다음 원인 중 하나로 인하여 발생합니다.
              - 현재 시스템에 지원되는 
                운영 체제가 없거나,
              - 현재 시스템에서 지원되는
                칩셋이 없습니다.

          섹션 3의 시스템 요구사항을 확인하십시오.



************************************************************
************************************************************
* 책임 제한
************************************************************
Intel은 가용성, 유효성 또는 
보증에 대해 책임지지 않습니다.  
INTEL 소프트웨어 사용권 계약
(OEM / ISV 배포 및 단일 사용자) 
본 소프트웨어의 사용을 허가합니다.
************************************************************
본 설명서의 내용은 Intel 제품과 함께 제공됩니다. 
본 설명서에서는 지적 재산권에 대한 어떠한 
사용권도 추후 통보나 기타 방법으로 명시적 또는 
암시적으로 승인하지 않습니다. Intel은 Intel 
제품(특정 목적에 대한 적합성, 매매 또는 모든 
특허권, 저작권, 지적 재산권에 관련된 책임 또는 
보증을 포함)의 판매 및(또는) 사용에 관련된 
명시적 또는 묵시적 보증에 대해 단언하지 않으며 
책임을 지지 않습니다. Intel 제품은 의학용, 
인명 구조용 또는 생명 유지의 용도로 
제작되지 않았습니다.

************************************************************
Intel Corporation은 본 설명서 및 
본 설명서의 정보 사용에 대해 어떠한 
책임, 보증을 하지않으며, 
이 설명서의 어떠한 오류나 
설명서의 정보를 업데이트할 책임이 없습니다. 
Intel은 사전 통보 없이 언제라도 본 설명서를 
변경할 수 있는 권리를 가집니다.
************************************************************
************************************************************

* 타사의 상표명 및 이름 등은 
해당 기업의 소유입니다.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-1999

