************************************************************
** CHS+ ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) INF Installation Utility
*  安装自述
*                                                           
*  注：本文档适用于包含以下 Intel 芯片集的系统： 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810e Chipset
*              Intel(R) 820  Chipset 
*              Intel(R) 840  Chipset 
*
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset 
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  本文档的内容
************************************************************
本文档包含以下几个部分：

1. 概述
2. 分派软件包的内容
3. 系统要求
4. 安装软件
   4A.按交互模式安装软件
   4B.按无提示模式安装软件
5. 验证软件的安装
6. 识别软件版本号
7. 故障检修



************************************************************
* 1.  概述
************************************************************
Intel(R) INF Installation Utility 用于在目标系统中安装
 Windows* INF 文件，这些文件简要介绍了应该如何在操作系统
中配置芯片集组件。要使以下特性正确地发挥其功能，您必须安
装这些文件：

   - 磁芯 PCI 和 ISAPNP 服务
   - AGP 支持
   - IDE/ATA33/ATA66 存储支持
   - USB 支持
   - 在“设备管理”中识别 Intel 芯片集组件



************************************************************
* 2.  分派软件包的内容
************************************************************
Intel(R) INF Installation Utility 软件包包含以下项目：

文件       
----
INFINST_CHS.ZIP
README.TXT
RELNOTES.TXT

RELNOTES.TXT 文件中指定了分派软件包中随附的软件版本。  

RELNOTES.TXT 仅提供英文版本。

安装在 Windows* 95 或 Windows 98 系统上后，
以下一个或多个 INF 文件即已复制至
 <Windows>\INF 目录：

文件
----
440MXCOR.INF
440MXIDE.INF
440MXUSB.INF
810.INF
810B.INF
820.INF
820B.INF
840.INF
ICHx.INF
ICHxIDE.INF
ICHxSMB.INF
ICHxUSB.INF
IHOST.INF
IFWH.INF
P64H.INF
P64HRES.INF
PIIXXIDE.INF
PIIXXUSB.INF
PIIX4.INF

   *** 注：仅有涉及当前检测到的设备的文件才会复制至系统。

以下一个或多个数字式特征文件仅会安装至 Windows 98 系统
上的 <Windows>\CATROOT 目录：

文件
-------
440MXCOR.CAT
440MXIDE.CAT
440MXUSB.CAT
810.CAT
820.CAT
820B.CAT
840.CAT
ICHx.CAT
ICHxIDE.CAT
ICHxSMB.CAT
ICHxUSB.CAT
IFWH.CAT
P64H.CAT
P64HRES.CAT

   *** 注：仅有涉及当前检测到的设备的文件才会复制至系统。



************************************************************
* 3.  系统要求 
************************************************************
1.  本分派软件包中随附的软件设计为与以下芯片集配置配合使用：

          Intel(R) 810  Chipset
          Intel(R) 810e Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 840  Chipset

          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset
          Intel(R) 440MX Chipset
          Intel(R) 440ZX AGPset 
      
2.  系统上必须安装以下一种操作系统：
    Windows 95      4.00.950 （原始版本）
    Windows 95      4.00.950a (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b（未随附 USB 附件的 OSR2）
    Windows 95      4.00.950b（随附 USB 附件的 OSR2.1）
    Windows 95      4.00.950c（随附或未随附 USB 附件的 OSR2.5）
    Windows 98      4.10.1998（原始版本）
    Windows 98 Second Edition
                    4.10.2222（原始版本）
    Windows Millennium
                    4.90.2380  (Beta 1)

3.  建议您在至少具有 32MB 系统内存的系统上安装此软件。

4.  建议您在系统的 <TEMP> 目录（一般为 C:\WINDOWS\TEMP）
    中保留足够的硬盘空间，以安装此软件。


    请向系统供应商查询，以确定系统中使用了何种操作系统和
    Intel 芯片集。  



************************************************************
* 4.  安装软件 
************************************************************
您可以按两种模式安装此软件：交互式或无提示式。交互模式在
安装期间要求用户输入信息；而无提示模式则无需用户输入。

************************************************************
* 4A.  按交互模式安装软件
************************************************************
1.  检查系统要求。运行此软件之前，系统上必须已完全安装并
    正在运行操作系统。

2.  关闭任何正在运行的应用程序。如果未执行此操作，可能会
    遇到一些问题。

3.  将 InstallShield* 安装程序文件解压至一个临时目录。

4.  运行 InstallShield 安装程序 SETUP.EXE。

5.  屏幕将提示您同意许可证协议。如果您不同意，安装程序将
    在解压任何文件之前退出。
    
6.  按照屏幕上的说明进行并使用默认设置，以便在操作系统
    重新启动后完成安装。

7.  此时，Intel(R) INF Installation Utility 安装已完成。  


************************************************************
* 4B.按无提示模式安装软件
************************************************************
1.  检查系统要求。运行此软件之前，系统上必须已完全安装并
    正在运行操作系统。

2.  关闭任何正在运行的应用程序。如果未执行此操作，可能会
    遇到一些问题。

3.  将 InstallShield* 安装程序文件解压至一个临时目录。

4.  运行 InstallShield 安装程序：
        SETUP.EXE -b -s  （用于将自动重新启动的无提示安装）
           - 或 -
        SETUP.EXE -s     （用于不会自动重新启动的无提示安装）

5.  此实用程序将执行必要的更新，并且使用以下系统注册表关键
    字记录安装状态：
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

6.  如果以“SETUP -b -s”模式调用此实用程序，系统将在更新
    成功后自动重新启动。

    注：必须重新启动系统才能使所有设备更新生效。

7.  要确定安装是否成功，请在步骤 5 指定的注册表关键字中
    验证“install”值。

    下表介绍了各种参数值：

	值      类型      数据         说明
	---     ----      ----         ----
    install    字符串    "success"     安装成功。
                         "fail"	       安装未成功。
				       INF 文件未复制
                                       至系统。                

    reboot     字符串    "Yes"         必须重新启动才能
                                       完成安装。
                         "No"	       无需重新启动即可
                                       完成安装。
                                
    version    字符串    <varies>      Intel(R) INF 
                                       Installation
                                       Utility 的当前版本号


************************************************************
* 5.  验证软件的安装
************************************************************
注：此过程通用于 Windows 98、Windows 98 Second Edition 和
 Windows 95 系统。

运行“设备管理”，验证是否已正确地安装和使用 INF 文件。

1.  单击“开始”
2.  选择“设置”
3.  选择“控制面板”
4.  双击“系统”图标
5.  单击“设备管理”标签
6.  单击“按连接查看设备”按钮
7.  单击“即插即用 BIOS”或“高级配置和电源接口 (ACPI) BIOS”。
8.  单击“PCI 总线”
9.  检查以下各项的说明：

    *** 注：如果您看到 PCI 标准 ISA 桥接器，则需要重新启动系统
	并重新运行此软件。

    *** 注：“设备管理”仅显示系统中当前检测到的设备名称。


    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub:
        Intel(r) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(r) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(r) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(r) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(r) 82801AA PCI Bridge 
	*** 注：以上五行中的“AA”可能会取代为“AB”，
                 视系统类型而定。


    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(r) 82810 System and Graphics Controller 
        -或-
        Intel(r) 82810 DC-100 System and Graphics Controller


    Intel(R) 810e Chipset:
        Intel(r) 82810e DC-133 System and Graphics Controller 


    Intel(R) 820 Chipset:
        Intel(r) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82820 Processor to AGP Controller


    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(r) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(r) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(r) 82840 PCI Bridge 


    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(r) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(r) 82806AA PCI Bridge
        Intel(r) 82806AA Controller (reserved)）


    Intel(R) 82371AB Controller:
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371AB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   

    Intel(R) 82371EB, 82371MB Controllers:
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 82371SB Controllers:
        Intel(r) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(r) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(r) 82443TX Processor to PCI bridge


    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(r) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443GX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(r) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443LX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(r) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(r) 82440MX Power Management Controller
        Intel(r) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82440MX USB Universal Host Controller


10. 在某些系统上，以下设备也可能会被更新：

    Intel(R) 810、Intel(R) 810e、Intel(R) 820 和 Intel(R) 840 Chipset：

     a. 单击“按连接查看设备”按钮
     b. 单击“即插即用 BIOS”或“高级配置和电源接口 
        (ACPI) BIOS”
     c. 验证是否存在以下各项：
        Intel(r) 82802 Firmware Hub Device -或-
        Intel(r) Security Driver

 

************************************************************
* 6. 识别软件版本号
************************************************************
RELNOTES.TXT 文件中指定了分派软件包中随附的软件版本。

RELNOTES.TXT 仅提供英文版本。



************************************************************
* 7. 故障检修
************************************************************
此处假设已达到第 3 部分中的系统要求。

问题：    在“设备管理”中执行删除操作期间或重新启动期间，
          系统锁定。

解决方法：由于一些可能的系统问题，系统会在重新启动期间锁定。
          一旦系统锁定，请重新启动计算机并查看“设备管理”。
          如果设备已正确地列出，并且系统不再出现问题，则已成
          功完成 .INF 文件恢复处理。如果未正确地配置设备，请
          尝试重新运行第 4 部分中列出的过程。

          如果以上操作并未解决问题或者出现其它问题，请重新安
          装操作系统。


问题：    运行安装程序并重新启动计算机后，Windows 声称未找到
          以下一个文件：
		ESDI_506.pdr

解决方法：在出现此问题时显示的对话框中单击“浏览”，然后找到
                  <Windows>\System\IOSubsys
          目录并单击“确定”。系统应该可以在此目录中找到
          此文件，并且继续列出新的设备。


问题：    运行安装程序并重新启动计算机后，Windows 声称未找到
          以下一个文件：
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

解决方法：在出现此问题时显示的对话框中单击“浏览”，然后找到
              <Windows>\System32\drivers（用于 Windows 98）
              -或-
              <Windows>\System          （用于 Windows 95）

          目录并单击“确定”。系统应该可以在此目录中找到此文件，
          并且继续列出新的设备。

问题：    运行安装程序并重新启动计算机后，Windows 声称无法找到
          以下文件之一：
                  isapnp.vxd

解决方法：在出现此问题时显示的对话框中单击“浏览”，然后找到
                  <Windows>\System

          目录并单击“确定”。系统应该可以在此目录中找到此文件，
          并且继续列出新的设备。


问题：    执行无提示安装后未创建 HKLM\Software\Intel\InfInst 
          关键字，或者“install”值的数据不是“success”。

解决方法：此问题是由以下原因引起：
            - 当前系统不包含支持的操作系统，或者
            - 当前系统不包含支持的芯片集

          验证第 3 部分中的系统要求。



************************************************************
************************************************************
* 否认声明
************************************************************
Intel 对可用性、有效性或担保不作任何声明。  
INTEL 软件许可证协议
（OEM / ISV 和单个用户）
完全定义了此软件的许可使用。
************************************************************
本文提供有关 Intel 产品的信息。本文不授予任何有关知识产权的
明示或暗示、禁止或其它许可。Intel 不承担其它任何责任，Intel 
否认任何明示或暗示的有关销售和（或）使用 Intel 产品的保证，
包括对特殊用途的适用性和适销性，或者在专利、版权或其它知识产
权方面侵权的责任和保证。Intel 产品并非应用于医药、抢救或维生。

************************************************************
Intel 公司对使用本文以及其中包含的信息不作任何担保和承担任何
责任，并且对本文中可能出现的错误概不负责。Intel 也不对更新本
文中的信息承担任何义务。Intel 保留对本文随时进行更改的权利，
并恕不另行通知。
************************************************************
************************************************************

* 第三方品牌和名称是其相应所有者的私人财产。

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-1999

