************************************************************
** CHT+ ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) INF Installation Utility
*  安裝讀我
*                                                           
*  註：本文件會提及包含以下 Intel 晶片組的系統： 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810e  Chipset
*              Intel(R) 820  Chipset 
*              Intel(R) 840  Chipset 
*
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset
*              Intel(R) 440ZX AGPset 
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  本文件的內容
************************************************************
本文件包含以下部份：

1.概觀
2.分發套件的內容
3.系統要求
4.安裝軟體
  4A.在互動模式下安裝軟體
  4B.在無聲模式下安裝軟體
5.檢查軟體安裝
6.識別軟體版本號碼
7.故障排除



************************************************************
* 1.  概觀
************************************************************
Intel(R) INF Installation Utility，會將向作業系統概述如何組
態晶片組元件的 Windows* INF 檔案安裝至目標系統中。要使以下
功能正常運作，需要安裝此檔案：

   － 核心 PCI 與 ISAPNP 服務
   － AGP 支援
   － IDE/ATA33/ATA66 儲存裝置支援
   － USB 支援
   － 在裝置管理員中識別 Intel 晶片組元件



************************************************************
* 2.  分發套件的內容
************************************************************
Intel(R) INF Installation Utility 套件包含以下項目：

檔案       
-------
INFINST_CHT.ZIP
README.TXT
RELNOTES.TXT

分發套件中包含的軟體版本將在 RELNOTES.TXT 檔案中指明。  

RELNOTES.TXT 僅以英文提供。

在 Windows* 95 或 Windows 98 系統中進行安裝之後，以下一個
或多個 INF 檔案將會複製到 <Windows>\INF 目錄：

檔案
-------
440MXCOR.INF
440MXIDE.INF
440MXUSB.INF
810.INF
810B.INF
820.INF
820B.INF
840.INF
ICHx.INF
ICHxIDE.INF
ICHxSMB.INF
ICHxUSB.INF
IHOST.INF
IFWH.INF
P64H.INF
P64HRES.INF
PIIXXIDE.INF
PIIXXUSB.INF
PIIX4.INF

   *** 註：只有參考目前所偵測到裝置的檔案會被複製到系統中。

僅在 Windows 98 系統中，以下的一個或多個數位簽名檔案才會安
裝至 <Windows>\CATROOT 目錄中：

檔案
-------
440MXCOR.CAT
440MXIDE.CAT
440MXUSB.CAT
810.CAT
820.CAT
820B.CAT
840.CAT
ICHx.CAT
ICHxIDE.CAT
ICHxSMB.CAT
ICHxUSB.CAT
IFWH.CAT
P64H.CAT
P64HRES.CAT

   *** 註： 只有參考目前所偵測到裝置的檔案會被複製到系統中。



************************************************************
* 3.  系統要求 
************************************************************
1.  此分發套件所包括的軟體專門設計用於配合以下晶片組組態作業：

          Intel(R) 810  Chipset
          Intel(R) 810e  Chipset 
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 840  Chipset

          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset
      
2.  系統中必須安裝以下其中一種作業系統：
    Windows 95      4.00.950   （原始版本）
    Windows 95      4.00.950a    (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  （不含 USB 附件的 OSR2）
    Windows 95      4.00.950b  （含 USB 附件的 OSR2.1）
    Windows 95      4.00.950c  （含或不含 USB 附件的 OSR2.5）
    Windows 98      4.10.1998  （原始版本）
    Windows 98 第二版
                    4.10.2222  （原始版本）         
    Windows Millennium
                    4.90.2380  (Beta 1)
                              
3.  建議您在至少具有 32MB 系統記憶體的系統上安裝此軟體。

4.  建議您在系統上的 <TEMP> 目錄（通常為 C:\WINDOWS\TEMP）
    中保留足夠的硬碟空間以安裝此軟體。


請向您的系統供應商查詢，以確定您系統中使用的是哪一種作業系統
和 Intel 晶片組。  



************************************************************
* 4.  安裝軟體 
************************************************************
您可以在以下兩種模式中安裝此軟體：互動模式或無聲模式。互動
模式要求使用者在安裝過程中進行輸入；無聲模式則不要求使用者
進行輸入。

************************************************************
* 4A.  在互動模式下安裝軟體
************************************************************
1.  檢查系統要求。執行此軟體之前，系統中必須已安裝完整的作
    業系統並且正在執行該作業系統。

2.  關閉所有正在執行的應用程式。如果未執行此操作，您可能會
    遇到一些問題。

3.  將 InstallShield* 安裝程式檔案解壓至某個暫時目錄中。

4.  執行 InstallShield 安裝程式，即 SETUP.EXE。

5.  系統會提示您接受授權合約。  
    如果您不接受，安裝程式將結束，而不會解壓任何檔案。
    
6.  按照螢幕上的指示執行，並在重新啟動作業系統之後使用預設值
    完成安裝。

7.  至此，Intel(R) INF Installation Utility 的安裝已完成。  


************************************************************
* 4B.  在無聲模式下安裝軟體
************************************************************
1.  檢查系統要求。執行此軟體之前，系統中必須已安裝完整的作
    業系統並且正在執行該作業系統。

2.  關閉所有正在執行的應用程式。如果未執行此操作，您可能會
    遇到一些問題。

3.  將 InstallShield* 安裝程式檔案解壓至某個暫時目錄中。

4.  執行以下 InstallShield 安裝程式：
        SETUP.EXE -b -s  （用於可自動重新啟動的無聲安裝）
           - 或 -
        SETUP.EXE -s     （用於不會自動重新啟動的無聲安裝）

5.  該公用程式將執行必要的更新並在以下系統登錄鍵中記錄安裝
    狀態：
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

6.  如果在「SETUP -b -s」模式下調用該公用程式，系統將在更新
    成功時自動重新啟動。

註：您必須重新啟動系統才能讓所有裝置更新生效。

7.  要判斷安裝是否成功，請檢查步驟 5 中所指定的登錄鍵中的
   「install」值。

下表說明了各種參數值：

     值       類型       資料              說明
    ----     ------      -----             -----
   install    字串      "success"         安裝成功。
                        "fail"            安裝未成功。
                                          沒有將任何 INF 
                                          檔案複製到系統中。                

   reboot     字串      "Yes"             需要重新啟動以完
                                          成安裝。
                        "No"              無需重新啟動即可
                                          完成安裝。
                                
   version    字串      <varies>          Intel(R) INF 
                                          Installation Utility                        			  的目前版本號碼


************************************************************
* 5.  檢查軟體安裝
************************************************************
註：對於 Windows 98、Windows 98 第二版及 Windows 95 系統，
此程序均相同。

執行裝置管理員以檢查 INF 檔案的安裝與使用是否正確。

1. 單按開始
2. 選擇設定
3. 選擇控制台
4. 連按兩下系統圖示
5. 單按裝置管理員標籤
6. 單按按連線來查看裝置按鈕
7. 單按 Plug and Play BIOS，或 Advanced Configuration and 
   Power Interface (ACPI) BIOS
8. 單按 PCI 匯流排
9. 查閱以下項目的說明：

   *** 註：如果看到 PCI standard ISA bridge（PCI 標準 ISA 
       橋接器），您需要重新啟動系統並重新執行該軟體。

   *** 註：裝置管理員僅顯示系統中目前偵測到的裝置名稱。


   Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub:
        Intel(r) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(r) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(r) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(r) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(r) 82801AA PCI Bridge 
   *** 註：取決於系統類型，以上五行中的「AA」可能會由「AB」
       取代。


     Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(r) 82810 System and Graphics Controller 
        -or-
        Intel(r) 82810 DC-100 System and Graphics Controller
        

    Intel(R) 810e Chipset:
        Intel(r) 82810e DC-133 System and Graphics Controller 


    Intel(R) 820 Chipset:
        Intel(r) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82820 Processor to AGP Controller


    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(r) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(r) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(r) 82840 PCI Bridge


    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(r) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(r) 82806AA PCI Bridge
        Intel(r) 82806AA Controller (reserved)
 

    Intel(R) 82371AB Controller:
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371AB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   

    Intel(R) 82371EB, 82371MB Controllers:
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 82371SB Controllers:
        Intel(r) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(r) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(r) 82443TX Processor to PCI bridge


    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(r) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443GX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(r) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443LX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(r) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(r) 82440MX Power Management Controller
        Intel(r) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82440MX USB Universal Host Controller


10.  在某些系統中，您可能還可以更新以下裝置：

    Intel(R) 810、Intel(R) 810e、Intel(R) 820 和 Intel(R) 840 晶片組：

     a. 單按按連線來查看裝置按鈕
     b. 單按 Plug & Play BIOS，或 Advanced Configuration and 
        Power Interface (ACPI) BIOS    
     c. 檢查是否存在以下項目：
        Intel(r) 82802 Firmware Hub Device -或-
        Intel(r) Security Driver

 

************************************************************
* 6.  識別軟體版本號碼
************************************************************
分發套件中包括的軟體版本將在 RELNOTES.TXT 檔案中指明。

RELNOTES.TXT 僅以英文提供。



************************************************************
* 7.   故障排除
************************************************************
假定已滿足以上第 3 部份中所述的系統要求。

問題：系統在裝置管理員移除或在重新啟動過程中鎖定。

解決方法：系統會由於幾種可能的系統問題而在重新啟動過程中鎖定。
          如果系統鎖定，請重新啟動機器並檢視裝置管理員。如果
          系統正確列出裝置且沒有遇到其他問題，則表示 .INF 檔
          案還原處理已成功。如果裝置未正確組態，請嘗試重新執
          行第 4 部份中介紹的程序。

          如果執行此操作無法解決上述問題或又遇到其他問題，請
          重新安裝作業系統。


問題：    執行安裝程式並重新啟動機器之後，Windows 會告訴您找
          不到以下其中一個檔案：
                  ESDI_506.pdr

解決方法：在發生此問題的對話方塊中單按瀏覽，然後查找 		
  	  <Windows>\System\IOSubsys
          目錄並單按確定。系統應該可以在此目錄中找到該檔案，
          並繼續重新列出新的裝置。


問題：    執行安裝程式並重新啟動機器之後，Windows 會告訴您找不到
          以下其中一個檔案：
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

解決方法：在發生此問題的對話方塊中單按瀏覽，然後查找以下目錄：
                  <Windows>\System32\drivers（對於 Windows 98）
                   -或-
                  <Windows>\System          （對於 Windows 95）

           並單按確定。系統應該可以在此目錄中找到該檔案，並繼續
           重新列出新的裝置。

問題：    執行安裝程式並重新啟動機器之後，Windows 會報告找不到
          以下其中一個檔案：
                  isapnp.vxd

解決方法：在發生此問題的對話方塊中單按瀏覽，然後查找
                  <Windows>\System

           目錄並單按確定。系統應該可以在此目錄中找到該檔案，並
           繼續重新列出新的裝置。


問題：執行無聲安裝之後，系統沒有建立 HKLM\Software\Intel\InfInst 
      鍵，或「install」值的資料不是「success」。

解決方法：此問題是由以下其中一種情況造成的：
               － 目前系統不包含支援的作業系統或
               － 目前系統不包含支援的晶片組

          檢查是否達到第 3 部份中的系統要求。



************************************************************
************************************************************
* 否認聲明
************************************************************
Intel 公司對可用性、功效及保固不作任何聲明。  
INTEL 軟體授權合約
（OEM / ISV 分發與單個使用者）
完整地定義了對此軟體的使用授權。
************************************************************
本文件中的資訊隨 Intel 產品提供。本文件沒有透過禁止翻供或其
他途徑，提供任何明示或暗示的知識產權授權。Intel 無需承擔任何
責任，亦無需對任何與 Intel 產品之銷售和/或使用有關的明示或暗
示保固承擔責任，其中包括特定用途之適用性、可銷售性以及對專利、
著作權或其他知識產權之侵權的保固義務。Intel 產品並非設計用於
醫療、救生或延續生命等方面的應用。

************************************************************
Intel Corporation 否認對使用此文件及其中所含資訊的任何保固與
義務，並無需對本文件中可能出現的任何錯誤承擔責任；同時也不承
諾更新其中所包含的資訊。Intel 保留隨時更改此文件的權利，而無
需另行通知。
************************************************************
************************************************************

* 第三方供應商的品牌與名稱為其相關所有者的財產。

著作權 (c) Intel Corporation，1997-1999 年。

