************************************************************
** JPN+ ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) INF Installation Utility
*  インストールに関する Read Me
*                                                           
*  注： 本書は、以下の Intel チップセットを搭載している 
*        システムに関するものです。 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810e Chipset
*              Intel(R) 820  Chipset 
*              Intel(R) 840  Chipset 
*
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset 
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  本ドキュメントの目次
************************************************************
本ドキュメントは以下の節からなります。

1.  概要
2.  配布パッケージの内容
3.  システムの必要条件
4.  ソフトウェアのインストール
    4A. インタラクティブモードで
    のソフトウェアのインストール
    4B. サイレントモードでのソフトウェアのインストール
5.  ソフトウェアのインストールの確認
6.  ソフトウェアバージョン番号の確認
7.  トラブルシューティング



************************************************************
* 1.  概要
************************************************************
Intel(R) INF Installation Utility は、チップセット
コンポーネントの設定方法の概略をオペレーティングシステムに
指示する Windows* INF ファイルを、対象とするシステムに
インストールします。このユーティリティは、以下の機能を正常
に動作させるために必要となります。

   - Core PCI および ISAPNP サービス
   - AGP サポート
   - IDE/ATA33/ATA66 Storage サポート
   - USB サポート
   - デバイスマネージャでの Intel チップセットコンポーネント
     の識別



************************************************************
* 2.  配布パッケージの内容
************************************************************
Intel(R) INF Installation Utility パッケージには、以下の項目
が含まれています。

ファイル       
--------
INFINST_JPN.ZIP
README.TXT
RELNOTES.TXT

配布パッケージに収録されているソフトウェアのバージョンは、
RELNOTES.TXT ファイルに記載されています。

RELNOTES.TXT は英語版のみの提供となります。

Windows* 95 または Windows 98 システムへのインストールが完了すると、
以下の 1 つまたは複数の INF ファイルが <Windows>\INF ディレクトリに
コピーされます。

ファイル
--------
440MXCOR.INF
440MXIDE.INF
440MXUSB.INF
810.INF
810B.INF
820.INF
820B.INF
840.INF
ICHx.INF
ICHxIDE.INF
ICHxSMB.INF
ICHxUSB.INF
IHOST.INF
IFWH.INF
P64H.INF
P64HRES.INF
PIIXXIDE.INF
PIIXXUSB.INF
PIIX4.INF

   *** 注： 現在検出されているデバイスに関するファイルのみが
            システムにコピーされます。

Windows 98 システムの場合のみ、以下の 1 つまたは複数の
デジタル署名ファイルが <Windows>\CATROOT ディレクトリに
インストールされます。

ファイル
--------
440MXCOR.CAT
440MXIDE.CAT
440MXUSB.CAT
810.CAT
820.CAT
820B.CAT
840.CAT
ICHx.CAT
ICHxIDE.CAT
ICHxSMB.CAT
ICHxUSB.CAT
IFWH.CAT
P64H.CAT
P64HRES.CAT

   *** 注： 現在検出されているデバイスに関するファイルのみが
            システムにコピーされます。



************************************************************
* 3.  システムの必要条件 
************************************************************
1.  本配布パッケージに収録されているソフトウェアは、以下の
    チップセット構成で動作するように設計されています。

          Intel(R) 810  Chipset
          Intel(R) 810e Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 840  Chipset

          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset 
      
2.  システムに以下のいずれかのオペレーティングシステムが
    インストールされている必要があります。
    Windows 95      4.00.950   (オリジナル版)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 追加 USBなし)
                                
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 追加 USB あり)
                               
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 追加 USB
                               あり、またはなし) 
    Windows 98      4.10.1998  (オリジナル版)
    Windows 98 Second Edition
                    4.10.2222  (オリジナル版)
    Windows Millennium
                    4.90.2380  (Beta 1)
                              
3.  システムにインストールされるソフトウェアに対して、最低 
    32MB のシステムメモリが推奨されます。

4.  本ソフトウェアをインストールするため、システムの <TEMP> 
    ディレクトリ(通常は C:\WINDOWS\TEMP) に十分なハード
    ディスク領域があることが推奨されます。


システムプロバイダに連絡し、お使いのシステムで使用されて
いるオペレーティングシステムと Intel チップセットを確認
してください。



************************************************************
* 4.  ソフトウェアのインストール 
************************************************************
本ソフトウェアは 2 つのモードでインストールすることができ
ます。インタラクティブモードとサイレントモードです。
インタラクティブモードでは、インストール中にユーザによる
入力が必要となります。サイレントモードでは、ユーザによる
入力は必要ありません。

************************************************************
* 4A.  インタラクティブモードでのソフトウェアのインストール
************************************************************
1.  システムの必要条件を確認します。本ソフトウェアを実行する
    前に、オペレーティングシステムをシステムに完全にインス
    トールし、起動してください。

2.  実行中のアプリケーションをすべて閉じます。アプリケー
    ションを終了しておかないと、問題が発生する場合が
    あります。

3.  InstallShield* インストールプログラムファイルを解凍し、
    一時的なディレクトリに格納します。

4.  InstallShield インストールプログラムである SETUP.EXE 
    を実行します。

5.  使用許諾契約への同意の指示が表示されます。
    同意しない場合、インストーラは終了します。
    
6.  オペレーティングシステムが再起動したら、画面の指示に
    従ってデフォルトの設定でセットアップを完了します。

7.  これで、Intel(R) INF Installation Utility のインス
    トールは完了です。  


************************************************************
* 4B. サイレントモードでのソフトウェアのインストール
************************************************************
1.  システムの必要条件を確認します。本ソフトウェアを実行す
    る前に、オペレーティングシステムをシステムに完全にイン
    ストールし、起動してください。

2.  実行中のアプリケーションをすべて閉じます。アプリケー
    ションを終了しておかないと、問題が発生する場合があります。

3.  InstallShield* インストールプログラムファイルを解凍し、
    一時的なディレクトリに格納します。

4.  以下の InstallShield インストールプログラムを実行します。
        SETUP.EXE -b -s  (自動リブート付きサイレントインストール)
           - または -
        SETUP.EXE -s     (自動リブートなしサイレントインストール)

5.  ユーティリティは必要なアップデートを行い、インストール
    状況を以下のシステムレジストリキーに記録します。
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

6.  ユーティリティを「SETUP -b -s」モードで実行した場合、
    アップデートが正常に完了するとシステムは自動的にリブート
    します。

    注： すべてのデバイスのアップデートを有効にするため、
         システムを必ずリブートしてください。

7.  インストールが正常に完了したかどうか判断するには、手順 5
    で指定したレジストリキーの「install」の値を確認してくだ
    さい。

    以下の表はさまざまなパラメータの値を説明したものです。

    値         タイプ    データ          説明
    ---        ------    ------          ----
    install    文字列   "success"       インストールは成功しました。
                         "fail"         インストールは失敗しました。
                                        INF ファイルはシステムにコピー					                されませんでした。                

    reboot     文字列   "Yes"           インストールを完了するために
					リブートする必要があります。
                         "No"           インストールを完了するために
					リブートする必要はありません。
                                
    version    文字列   <さまざまな値>  Intel(R) INF Installation 
					Utility の現在のバージョン番号


************************************************************
* 5.  ソフトウェアのインストールの確認
************************************************************
注： この手順は、Windows 98、Windows 98 Second Edition、
      Windows 95 システムに共通です。

デバイスマネージャを実行し、インストールと INF ファイルの
使用が正しく行われていることを確認します。

1.  [スタート] をクリックします。
2.  [設定] を選択します。
3.  [コントロールパネル] を選択します。
4.  [システム]アイコンをダブルクリックします。
5.  [デバイスマネージャ] タブをクリックします。
6.  [接続別に表示] ボタンをクリックします。
7.  [プラグアンドプレイ BIOS] または [ACPI BIOS] をクリッ
　　クします。
8.  [PCI バス] をクリックします。
9.  以下のエントリの説明を確認します。

    *** 注：  PCI スタンダード ISA bridge が表示されている
             場合は、システムを再起動してソフトウェアを
             再度実行する必要があります。

    *** 注： デバイスマネージャは、システムで現在検出
             されているデバイスの名前のみを表示します。


    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub:
        Intel(r) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(r) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(r) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(r) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(r) 82801AA PCI Bridge 
        *** 注： システムのタイプによっては、上の 5 つの行
                 にある「AA」が「AB」となる場合があります。


    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(r) 82810 System and Graphics Controller 
        -または-
        Intel(r) 82810 DC-100 System and Graphics Controller


    Intel(R) 810e Chipset:
        Intel(r) 82810e DC-133 System and Graphics Controller 


    Intel(R) 820 Chipset:
        Intel(r) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82820 Processor to AGP Controller


    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(r) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(r) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(r) 82840 PCI Bridge 


    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(r) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(r) 82806AA PCI Bridge
        Intel(r) 82806AA Controller (reserved)


    Intel(R) 82371AB Controller:
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371AB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   

    Intel(R) 82371EB, 82371MB Controllers:
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 82371SB Controllers:
        Intel(r) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(r) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(r) 82443TX Processor to PCI bridge


    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(r) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443GX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(r) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443LX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(r) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(r) 82440MX Power Management Controller
        Intel(r) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82440MX USB Universal Host Controller


10.  一部のシステムでは、以下のデバイスもアップデートされる
    場合があります。

    Intel(R) 810, Intel(R) 820, and Intel(R) 840 Chipset:

     a. [接続別に表示] ボタンをクリックします。
     b. [プラグアンドプレイ BIOS] または [ACPI BIOS]をクリックします。
     c. 以下のエントリが表示されることを確認します。
        Intel(r) 82802 Firmware Hub Device -または-
        Intel(r) Security Driver

 

************************************************************
* 6.  ソフトウェアバージョン番号の確認
************************************************************
配布パッケージに収録されているソフトウェアのバージョンは、
RELNOTES.TXT ファイルに記載されています。

RELNOTES.TXT は英語版のみの提供となります。



************************************************************
* 7.トラブルシューティング
************************************************************
前述の第 3 節のシステムの必要条件を満たしているものとします。

問題：    デバイスマネージャの削除または再起動時にシステム
          がロックアップする。

対応：    再起動時のシステムロックアップは、システムに関す
          るいくつかの問題が原因で発生します。システムが
          ロックアップした場合は、マシンを再起動してデバイス
          マネージャを表示してください。デバイスが正常に
          リストされ、問題が解消した場合は、.INF ファイルの
          復旧プロセスが正常に行われたことになります。
          デバイスが正しく設定されない場合は、第 4 節で指示
          されている手順を再度行ってください。

          問題が解決しない場合や、さらに問題が発生した場合
          は、オペレーティングシステムを再インストールして
          ください。


問題：   セットアッププログラムの完了後、マシンをリブート
         すると、以下のいずれかのファイルが見つからない
         ことを Windows が通知する。
                  ESDI_506.pdr

対応：   この問題が発生したダイアログボックスで [参照] 
         をクリックし、
                  <Windows>\System\IOSubsys
         ディレクトリに移動して [OK] をクリックします。
         システムはこのディレクトリのファイルを見つけて、
         新しいデバイスの再検出を継続します。


問題：   セットアッププログラムの完了後、マシンをリブート
         すると、以下のいずれかのファイルが見つからないこと
         を Windows が通知する。
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

対応：   この問題が発生したダイアログボックスで [参照] を
         クリックし、
                  Windows 98 の場合は、<Windows>\System32\drivers
                  -または-
		  Windows 95 の場合は、<Windows>\System

         ディレクトリに移動して [OK] をクリックします。
         システムはこのディレクトリのファイルを見つけて、
         新しいデバイスの再検出を継続します。

問題：   セットアッププログラムの完了後、マシンをリブート
         すると、以下のファイルが見つからないことを 
         Windows が通知する。
                  isapnp.vxd

対応：   この問題が発生したダイアログボックスで [参照] を
         クリックし、
                  <Windows>\System

         ディレクトリに移動して [OK] をクリックします。
         システムはこのディレクトリのファイルを見つけて、
         新しいデバイスの再検出を継続します。


問題：   サイレントインストールの完了後、
          HKLM\Software\Intel\InfInst キーが作成されな
         かった。または「install」の値が「success」に
         ならない。

対応：   この問題は以下のいずれかが原因で発生しています。
             - サポートされているオペレーティング システム
               が現在のシステムに存在しない。または
             - サポートされているチップセットが現在のシス
               テムに存在しない。
        
         第 3 節のシステムの必要条件を確認してください。



************************************************************
************************************************************
* 放棄声明書
************************************************************
インテルは、有用性、有効性、保証について、いっさいの主張を
いたしません。
インテルソフトウェア使用許諾契約書 
(OEM / ISV配布、シングルユーザ用) が、
本ソフトウェアのライセンス使用を完全に定義します。
************************************************************
本書の情報は、インテル製品について述べたものです。知的所有権
に対する許諾は、暗示的にも黙示的にも、禁反言、あるいはそれ
以外によっても、本書によって与えられるものではありません。
インテルはいかなる責任も負わず、インテル製品の販売または使用
について、特定の目的に対する適合性、市場性、あるいは特許、
著作権、その他の知的所有権への抵触に関する責任または保証に
ついて、明示的にも暗黙的にもいっさいの保証をいたしません。
インテル製品は、医療、生命救助、生命保守の目的に作られたもの
ではありません。

************************************************************
インテルコーポレーションは、本マニュアルおよび本書に記載さ
れた情報の使用について、いかなる責任も負わず、いっさいの
保証もいたしません。インテルは、本マニュアルの誤りについて、
いかなる責任も負わず、本書に記載された情報を更新する義務も
持ちません。インテルコーポレーションは、いつでも予告なしに
本マニュアルの内容を変更する権利を有します。
************************************************************
************************************************************

* 他社の商標や名称は各所有者に帰属します。

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-1999

