************************************************************
** SVE+ ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) INF Installation Utility
*  Installation - Viktigt
*                                                           
*  OBS! Det här dokumentet avser system som innehåller 
*       följande Intel chipsets: 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810e Chipset 
*              Intel(R) 820  Chipset 
*              Intel(R) 840  Chipset 
*
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset 
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT
************************************************************
Detta dokument innehåller följande avsnitt:

1.  Översikt
2.  Innehållet i distributionspaketet
3.  Systemkrav
4.  Installera programvaran
    4A. Installera programvaran i interaktivt läge.
    4B. Installera programvaran i tyst läge.
5.  Verifiera installation av programvaran
6.  Identifiera programvarans versionsnummer
7.  Felsökning



************************************************************
* 1.  ÖVERSIKT
************************************************************
Intel(R) INF Installation Utility installerar till 
målsystemet de Windows* INF-filer 
som anger för operativsystemet hur chipset-komponenterna 
skall konfigureras. Detta krävs för att följande funktioner 
skall fungera:

   - Viktiga PCI- och ISAPNP-tjänster
   - AGP-stöd
   - IDE/ATA33/ATA66 lagringssupport
   - USB-stöd
   - Identifiering av Intel Chipset-komponenter i 
     Enhetshanteraren



************************************************************
* 2.  INNEHÅLLET I DISTRIBUTIONSPAKETET
************************************************************
Paketet med Intel(R) INF Installation Utility innehåller 
följande delar:

Fil(er)       
-------
INFINST_SVE.ZIP
README.TXT
RELNOTES.TXT

Den version av programvaran som finns i distributionpaketet
specificeras i filen RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT finns endast på engelska.

Efter installation, i Windows 95* eller Windows 98*, 
kopieras en eller flera av följande INF-filer 
till katalogen <Windows>\INF:

Fil(er)
-------
440MXCOR.INF
440MXIDE.INF
440MXUSB.INF
810.INF
810B.INF
820.INF
820B.INF
840.INF
ICHx.INF
ICHxIDE.INF
ICHxSMB.INF
ICHxUSB.INF
IHOST.INF
IFWH.INF
P64H.INF
P64HRES.INF
PIIXXIDE.INF
PIIXXUSB.INF
PIIX4.INF

   *** OBS! Endast de filer som är nödvändiga för funktionen 
            av de identifierade enheterna på datorn kopieras
            till systemet.

En eller flera av följande digitala signaturfiler 
installeras i katalogen <Windows>\CATROOT på 
ENDAST på Windows 98-system:

Fil(er)
-------
440MXCOR.CAT
440MXIDE.CAT
440MXUSB.CAT
810.CAT
820.CAT
820B.CAT
840.CAT
ICHx.CAT
ICHxIDE.CAT
ICHxSMB.CAT
ICHxUSB.CAT
IFWH.CAT
P64H.CAT
P64HRES.CAT

   *** OBS! Endast de filer som är nödvändiga för funktionen 
            av de identifierade enheterna på datorn kopieras 
            till systemet.



************************************************************
* 3.  SYSTEMKRAV 
************************************************************
1.  Programvaran som inkluderas i detta distributionspaket är 
    utformad att fungera med följande chipset-konfigurationer:

          Intel(R) 810  Chipset
          Intel(R) 810e Chipset 
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 840  Chipset

          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX  Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset 
      
2.  Ett av följande operativsystem måste vara 
    installerat i systemet:
    Windows 95      4.00.950   (Första utgåvan)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 utan USB
                                -tillägg)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 med USB
                                -tillägg)
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 med eller 
                                utan USB-tillägg)
    Windows 98      4.10.1998  (Första utgåvan)
    Windows 98 Andra utgåvan
                    4.10.2222  (Första utgåvan)         
    Windows Millennium
                    4.90.2380  (Beta 1)
                              
3.  Det rekommenderas att programvaran installeras i 
    system med minst 32 MB systemminne.

4.  Det rekommenderas att det finns tillräckligt med utrymme på 
    hårddisken i <TEMP>-katalogen (vanligen C:\WINDOWS\TEMP) i 
    systemet för att installera den här programvaran.


Kontrollera med systemleverantören för att avgöra vilket 
operativsystem och vilket Intel-chipset som används av 
systemet.  



************************************************************
* 4.  INSTALLERA PROGRAMVARAN 
************************************************************
Den här programvaran kan installeras i två lägen: 
Interaktivt eller Tyst. Det interaktiva läget kräver att 
användaren agerar när installationen pågår; det tysta läget 
kräver INGEN sådan aktion.

************************************************************
* 4A.  INSTALLERA PROGRAMVARA I INTERAKTIVT LÄGE
************************************************************
1.  Kontrollera systemkraven. Operativsystemet 
    måste vara fullständigt installerat och köras på systemet
    innan den här programvaran körs.

2.  Stäng alla aktiva program. Om du inte gör det kan vissa
    problem uppstå.

3.  Zippa upp installationsfilerna för InstallShield* 
    till en tillfällig katalog.

4.  Kör installationsprogrammet för InstallShield*, SETUP.EXE.

5.  Du tillfrågas om du accepterar licensavtalet.
    Om du inte accepterar licensavtalet avbryts installations-
    programmet innan filerna extraheras.
    
6.  Följ instruktionerna på skärmen och använd standard-
    inställningar för att slutföra installationen när 
    operativsystemet har startat om.

7.  Installationen av Intel(R) INF
     Installation Utility är nu klar.  


************************************************************
* 4B.  INSTALLERA PROGRAMVARAN I TYST LÄGE
************************************************************
1.  Kontrollera systemkraven. Operativsystemet 
    måste vara fullständigt installerat och köras på systemet
    innan den här programvaran körs.

2.  Stäng alla aktiva program. Om du inte gör det kan vissa
    problem uppstå.

3.  Zippa upp installationsfilerna för InstallShield* 
    till en tillfällig katalog.

4.  Kör installationsprogrammet för InstallShield*:
        SETUP.EXE -b -s  (för tyst installation med 
    automatisk omstart)
           - ELLER -
        SETUP.EXE -s     (för tyst installation utan 
    automatisk omstart)

5.  Verktyget utför de nödvändiga uppdateringarna och 
    registrerar installationsstatusen i följande nyckel 
    i systemregistret:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

6.  Om verktyget installerades i läget "SETUP -b -s"
    startas systemet om automatiskt om uppdateringen 
    lyckades.

    OBS: Systemet MÅSTE startas om för att 
         alla enhetsuppdateringar skall träda i kraft.

7.  Verifiera 'install'-värdet i registernyckeln som anges 
    i Steg 5 för att fastställa huruvida installationen 
    lyckades eller inte.

    Följande tabell beskriver de olika parametervärdena:

    Värde	Typ	  Data	        Beskrivning
    ------      ---       ----          -----------
    install     String	  "success"     Installationen 
                                        lyckades.
                  	  "fail"        Installationen 
                                        misslyckades.
                                        Inga INF-filer 
                                        kopierades till 
                                        systemet.                

    reboot      String     "yes"        Datorn måste startas 
                                        om för att slutföra 
                                        installationen.
                            "no"        Datorn måste inte 
                                        startas om för att 
                                        slutföra install-
                                        ationen.
                                
    version     String      <varierar>  Det aktuella versions-
                                        numret av Intel(R) 
                                        INF Installation 
                                        Utility


************************************************************
* 5.  VERIFIERA INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARA
************************************************************
OBS: Den här proceduren är samma för system som kör Windows 98,
Windows 98 Andra utgåvan och Windows 95.

Kör Enhetshanteraren för att verifiera korrekt installation 
och användning av INF-filerna.

1.  Klicka på Start
2.  Välj Inställningar
3.  Välj Kontrollpanelen
4.  Dubbelklicka på ikonen System
5.  Klicka på fliken Enhetshanteraren
6.  Klicka på Visa enheter efter anslutning
7.  Klicka på Plug and Play BIOS eller 
    Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS
8.  Klicka på PCI
9.  Kontrollera beskrivningarna för enheter:

    *** OBS! Om du ser PCI-standard ISA-brygga måste du 
             starta om datorn och starta programmet igen.

    *** OBS! Enhetshanteraren visar endast namnen på de 
             enheter som identifieras i systemet för 
             tillfället.


    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub:
        Intel(r) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(r) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(r) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(r) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(r) 82801AA PCI Bridge 
        *** OBS! Beroende på typ av system kan 'AA' i de 
                 fem raderna ovan bytas ut till 'AB'


    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(r) 82810 System and Graphics Controller 
        -eller-
        Intel(r) 82810 DC-100 System and Graphics 
                 Controller


    Intel(R) 810e Chipset:
        Intel(r) 82810e DC-133 System and Graphics 
                 Controller 


    Intel(R) 820 Chipset:
        Intel(r) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82820 Processor to AGP Controller


    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(r) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(r) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(r) 82840 PCI Bridge


    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(r) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(r) 82806AA PCI Bridge
        Intel(r) 82806AA Controller (reserved)


    Intel(R) 82371AB Controller:
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371AB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   

    Intel(R) 82371EB, 82371MB Controllers:
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 82371SB Controllers:
        Intel(r) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(r) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(r) 82443TX Processor to PCI bridge


    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(r) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443GX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(r) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443LX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(r) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(r) 82440MX Power Management Controller
        Intel(r) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82440MX USB Universal Host Controller


10. I vissa system kan även följande enheter uppdateras:

    Intel(R) 810, Intel(R) 810e, Intel(R) 820, and Intel(R) 840 Chipset:

     a. Klicka på Visa enheter efter anslutning
     b. Klicka på Plug and Play BIOS eller
        Advanced Configuration and Power Interface 
        (ACPI) BIOS     
     c. Verifiera att följande enhet finns:
        Intel(r) 82802 Firmware Hub Device -ELLER-
        Intel(r) Security Driver

 

************************************************************
* 6.  IDENTIFIERA PROGRAMVARANS VERSIONSNUMMER
************************************************************
Den version av programvaran som finns i distributionpaketet
 specificeras i filen RELNOTES.TXT.

RELNOTES.TXT finns endast på engelska.



************************************************************
* 7.  FELSÖKNING
************************************************************
Det förutsätts att systemkraven i avsnitt 3 ovan är uppfyllda.

Problem:   Datorn hänger sig när du tar bort i Enhetshanteraren 
           eller under omstart.

Åtgärd:    Det finns flera olika 
           orsaker till att datorn hänger sig under omstart. 
           Om datorn hänger sig startar du om den och visar 
           Enhetshanteraren. Om enheterna visas korrekt och 
           inga fler fel inträffar lyckades återställningen 
           av .INF-filerna. Om enheterna inte konfigureras 
           korrekt bör du försöka att göra om proceduren 
           i avsnitt 4.

           Om detta inte åtgärdar felen eller om ytterligare 
           fel inträffar bör du installera om operativsystemet.


Problem:   Efter det att du har kört installationsprogrammet 
           och startat om datorn visas ett meddelande om att 
           Windows inte kan hitta en av följande filer:
                  ESDI_506.pdr

Åtgärd:	   Klicka på Bläddra i dialogrutan där detta fel
           inträffar och sök upp katalogen
                  <Windows>\System\IOSubsys
           och klicka på OK. Systemet bör
           kunna hitta denna fil i den här katalogen 
           och fortsätta att räkna upp alla nya enheter.


Problem:   Efter det att du har kört installationsprogrammet 
           och startat om datorn visas ett meddelande om 
           att Windows inte kan hitta en av följande filer:
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Åtgärd:	   Klicka på Bläddra i den dialogruta där det här 
           felet inträffar och sök upp
                  <Windows>\System32\drivers (för Windows 98)
                   -eller-
                  <Windows>\System\drivers   (för Windows 95)

           och klicka på OK. Systemet bör
           kunna hitta denna fil i den här katalogen 
           och fortsätta att räkna upp alla nya enheter.

Problem:   Efter det att du har kört installationsprogrammet 
           och startat om datorn visas ett meddelande om att
           Windows inte kan hitta en av följande filer:
                  isapnp.vxd

Åtgärd:	   Klicka på Bläddra i dialogrutan där detta fel
           inträffar och sök upp katalogen
                  <Windows>\System

           och klicka på OK. Systemet bör
           kunna hitta denna fil i den här katalogen 
           och fortsätta att räkna upp alla nya enheter.


Problem:   När du har utfört den tysta installationen 
           skapades inte nyckeln HKLM\Software\Intel\InfInst 
           eller så är data i "install"-värdet inte 
           "success".

Åtgärd:	   Det orsakas av någon av följande situationer:
               - det aktuella systemet kör inte 
                 ett operativsystem som stöds, eller
               - det aktuella systemet innehåller inte 
                 ett chipset som stöds

            Kontrollera systemkraven i avsnitt 3.



************************************************************
************************************************************
* ANSVARSFRISKRIVNING
************************************************************
Intel gör inte några utfästelser angående användbarhet, 
ändamålsenlighet eller garanti.  
INTEL PROGRAMVARULICENSAVTAL
(OEM-/ISV-distribution & Enstaka användare) 
ger en fullständig definition av användning av denna vara 
under licens.
************************************************************
Informationen i detta dokument medföljer produkterna från 
Intel. Dokumentet medför ingen licens, vare sig uttryckligen 
eller implicit av hinder mot förnekande eller på annat sätt, 
till några immaterialrättsliga lagar.Intel friskriver sig 
från allt ansvar och från allt garantiansvar, både 
uttryckligen och implicit avseende försäljning och/eller 
användning av Intels produkter inklusive ansvar och garantier 
avseende lämplighet för ett särskilt  ändamål, säljbarhet 
eller intrång i eventuella patent, upphovsrätt eller andra 
immaterialrättsliga lagar. Intels produkter är inte avsedda 
för medicinska, livräddande eller livsuppehållande program.

************************************************************
Intel garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten hos 
eller fullständigheten i detta dokument och informationen i 
detta. Intel ansvarar inte heller för fel som kan förekomma 
i detta dokument och förbinder sig inte att uppdatera 
informationen i detta dokument. Intel förbehåller sig rätten 
att göra ändringar i detta dokument när som helst utan 
föregående meddelande.
************************************************************
************************************************************

*Varumärken och namn från tredje part tillhör 
respektive ägare.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-1999

