************************************************************
** THA+ ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) INF Installation Utility
*  ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง
*                                                           
*  หมายเหตุ: เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องที่ติดตั้ง 
*  ชิปเซ็ตต่อไปนี้ของ Intel 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810e Chipset
*              Intel(R) 820  Chipset 
*              Intel(R) 840  Chipset 
*
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset 
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  เนื้อหาในเอกสารนี้
************************************************************
เอกสารนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
2. สิ่งที่อยู่ในแพ็กเกจ
3. ความต้องการของระบบ
4. การติดตั้งซอฟต์แวร์
    4A. การติดตั้งซอฟต์แวร์ในโหมดอินเทอร์แอกทีฟ
    4B. การติดตั้งซอฟต์แวร์ในโหมดเงียบ
5. การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งซอฟต์แวร์
6. การดูหมายเลขเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
7. การแก้ไขปัญหา



************************************************************
* 1. ข้อมูลทั่วไป
************************************************************
ซอฟต์แวร์ Intel(R) INF Installation Utility จะติดตั้งไฟล์ * INF 
ของวินโดวส์ลงในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งไฟล์เหล่านี้จะบอกระบบปฏิบัติการ
ว่าควรตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันขององค์ประกอบชิปเซ็ตอย่างไร 
ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติต่อไปนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

   - ฟังก์ชัน Core PCI และ ISAPNP
   - การสนับสนุน AGP
   - การใช้สื่อเก็บข้อมูลแบบ IDE/ATA33/ATA66
   - การใช้ USB
   - การระบุองค์ประกอบชิปเซ็ตของ Intel
     ใน Device Manager



************************************************************
* 2.  สิ่งที่อยู่ในแพ็กเกจ
************************************************************
แพ็กเกจ Intel(R) INF Installation Utility 
จะประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

ไฟล์       
----
INFINST_THA.ZIP
README.TXT
RELNOTES.TXT

สำหรับเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่อยู่ในแพ็กเกจนี้จะ
ระบุไว้ในไฟล์ RELNOTES.TXT  

RELNOTES.TXT มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

หลังจากการติดตั้งในระบบวินโดวส์ 95* หรือวินโดวส์ 98* แล้ว
ไฟล์ INF อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ต่อไปนี้จะถูกก๊อปปี้
ไปยังไดเรคทอรี <Windows>\INF:

ไฟล์
----
440MXCOR.INF
440MXIDE.INF
440MXUSB.INF
810.INF
810B.INF
820.INF
820B.INF
840.INF
ICHx.INF
ICHxIDE.INF
ICHxSMB.INF
ICHxUSB.INF
IHOST.INF
IFWH.INF
P64H.INF
P64HRES.INF
PIIXXIDE.INF
PIIXXUSB.INF
PIIX4.INF

 *** หมายเหตุ: ระบบจะก๊อปปี้เฉพาะไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ 
                   อุปกรณ์ที่ตรวจพบในขณะนั้นเท่านั้น

อาจมีการติดตั้งไฟล์ลายเซ็นดิจิตอลตั้งแต่หนึ่งไฟล์ขึ้นไป
ลงในไดเรคทอรี <Windows>\CATROOT 
เฉพาะในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 98 เท่านั้น

ไฟล์
-------
440MXCOR.CAT
440MXIDE.CAT
440MXUSB.CAT
810.CAT
820.CAT
820B.CAT
840.CAT
ICHx.CAT
ICHxIDE.CAT
ICHxSMB.CAT
ICHxUSB.CAT
IFWH.CAT
P64H.CAT
P64HRES.CAT

*** หมายเหตุ: ระบบจะก๊อปปี้เฉพาะไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ 
                  อุปกรณ์ที่ตรวจพบในขณะนั้นเท่านั้น



************************************************************
* 3.  ความต้องการของระบบ 
************************************************************
1.  ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้ ได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับ
    ลักษณะการตั้งค่าชิปเซ็ตดังต่อไปนี้

          Intel(R) 810  Chipset
          Intel(R) 810e Chipset
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 840  Chipset

          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset
          Intel(R) 440MX Chipset
          Intel(R) 440ZX AGPset 
      
2.  ระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมีระบบปฏิบัติการต่อไปนี้
    ติดตั้งอยู่
    Windows 95      4.00.950   (รีลีสเดิม)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 ไม่มีส่วนเสริม USB)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 มีส่วนเสริม USB)
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 มีหรือไม่มี
                                         ส่วนเสริม USB) 
    Windows 98      4.10.1998  (รีลีสเดิม)
    Windows 98 รุ่นที่สอง
                    4.10.2222       (รีลีสเดิม)
    Windows Millennium
                    4.90.2380  (Beta 1)

3. คุณควรติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
    หน่วยความจำระบบอย่างน้อย 32 เมกะไบต์

4.  คุณควรมีพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์อยู่เพียงพอ ในไดเรคทอรี
    <TEMP> (ซึ่งตามปกติจะเป็น C:\WINDOWS\TEMP)
    ในการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้


โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดูว่า
คอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการใดและชิปเซ็ตใดของ Intel  



************************************************************
* 4.  การติดตั้งซอฟต์แวร์ 
************************************************************
คุณสามารถเลือกวิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ได้สองแบบ คืออินเทอร์แอกทีฟและแบบเงียบ 
ในโหมดอินเทอร์แอกทีฟระบบจะถามข้อมูลจากผู้ใช้
ระหว่างกระบวนการติดตั้ง ส่วนโหมดเงียบจะไม่ต้องการข้อมูลจากผู้ใช้เลย

************************************************************
* 4A.  การติดตั้งซอฟต์แวร์ในโหมดอินเทอร์แอกทีฟ
************************************************************
1.  ตรวจสอบความต้องการของระบบ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องติดตั้ง 
     และใช้ระบบปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะ
     เริ่มต้นใช้ซอฟต์แวร์นี้

2.  ปิดโปรแกรมแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด 
     มิฉะนั้นคุณอาจพบปัญหาขัดข้องบางประการที่อาจเกิดขึ้นได้

3.  ขยายขนาดไฟล์ (Unzip) โปรแกรมการติดตั้ง InstallShield* 
     ลงในไดเรคทอรีชั่วคราว

4.  รันโปรแกรมการติดตั้ง InstallShield โดยใช้ไฟล์ SETUP.EXE

5.  ระบบจะแสดงข้อความถามว่าคุณจะยินยอมตามเงื่อนไขในข้อตกลงการใช้
     ซอฟต์แวร์หรือไม่ หากคุณไม่ยินยอม ระบบจะปิดโปรแกรมการติดตั้งก่อน
     ที่จะขยายขนาดไฟล์ใด ๆ
    
6.  ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ และใช้การตั้งค่าที่เป็นค่าดีฟอลต์ 
     เพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากการเริ่มต้นระบบปฏิบัติการ
     ใหม่

7.  ในขั้นตอนนี้ ถือว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel(R) INF 
     Installation Utility เสร็จสมบูรณ์แล้ว  


************************************************************
* 4B. การติดตั้งซอฟต์แวร์ในโหมดเงียบ
************************************************************
1.  ตรวจสอบความต้องการของระบบ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องติดตั้ง 
     และใช้ระบบปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะ
     เริ่มต้นใช้ซอฟต์แวร์นี้

2.  ปิดโปรแกรมแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด 
     มิฉะนั้นคุณอาจพบปัญหาขัดข้องบางประการที่อาจเกิดขึ้นได้

3.  ขยายขนาดไฟล์ (Unzip) โปรแกรมการติดตั้ง InstallShield* 
     ลงในไดเรคทอรีชั่วคราว

4.  รันโปรแกรมการติดตั้ง InstallShield
        SETUP.EXE -b -s  (สำหรับการติดตั้งแบบเงียบและเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ)
           - หรือ -
        SETUP.EXE -s     (สำหรับการติดตั้งแบบเงียบโดยไม่เริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ)

5.  ยูทิลิตีนี้จะดำเนินการอัปเดตที่จำเป็น และบันทึกสถานะการติดตั้ง
     ในคีย์รีจิสตรีของระบบดังนี้
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

6.  หากเรียกใช้ยูทิลิตีในโหมด "SETUP -b -s" 
     ระบบจะเริ่มบูตใหม่โดยอัตโนมัติในกรณีที่การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

     หมายเหตุ: จะต้องมีการบูตระบบใหม่ เพื่อให้การอัปเดต
                  อุปกรณ์ทั้งหมดมีผล

7.  ในการดูว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ให้ตรวจสอบ 
    ค่า 'install' ในคีย์รีจิสตรีที่กล่าวถึงในขั้นตอนที่ 5

    ตารางต่อไปนี้จะอธิบายค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ

   ค่า        ประเภท   ข้อมูล              คำอธิบาย
  ------       ----------    --------             -----------
  install  String     "success"    การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
                             "fail" 	 การติดตั้งล้มเหลว
			 ไม่มีการก๊อปปี้ไฟล์ INF ลงใน
                                                 ระบบ                

 reboot  String      "Yes"           คุณต้องบูตระบบใหม่เพื่อให้ 
                             		 การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
                             "No" 	 คุณไม่ต้องบูตระบบใหม่หลัง
                                                 การติดตั้ง
                                
version String      <ต่าง ๆ กัน>  หมายเลขเวอร์ชั่นปัจจุบันของ
                                     	Intel(R) INF Installation Utility


************************************************************
* 5.  การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งซอฟต์แวร์
************************************************************
หมายเหตุ: กระบวนการต่อไปนี้มีอยู่ในระบบที่ใช้วินโดวส์ 98 วินโดวส์ 98 
รุ่นที่ 2 และวินโดวส์ 95

รันโปรแกรม Device Manager เพื่อตรวจสอบการติดตั้งและการใช้งาน
ไฟล์ INF ที่ถูกต้อง

1.  คลิกที่ Start
2. เลือก Settings
3. เลือก Control Panel
4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน System
5. คลิกที่แท็บ Device Manager
6. คลิกที่ปุ่ม View devices by Connection
7. คลิกที่ Plug and Play ิBIOS หรือ 
    Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS
8. คลิกที่ PCI bus
9. ตรวจสอบคำอธิบายสำหรับรายการต่อไปนี้

    *** หมายเหตุ: หากคุณพบรายการ PCI standard ISA bridge คุณจะต้อง 
                     เริ่มระบบใหม่ก่อน แล้วจึงค่อยรันซอฟต์แวร์อีกครั้ง

   *** หมายเหตุ: โปรแกรม Device Manager จะแสดงเฉพาะชื่ออุปกรณ์ที่
                     พบอยู่ในระบบในขณะนั้นเท่านั้น


    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub:
        Intel(r) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(r) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(r) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(r) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(r) 82801AA PCI Bridge 
        *** หมายเหตุ: ในระบบบางประเภท คำว่า 'AA' ใน 5 บรรทัดด้านบน
                             อาจถูกแทนที่ด้วย 'AB'


    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(r) 82810 System and Graphics Controller 
        -หรือ-
        Intel(r) 82810 DC-100 System and Graphics Controller
     

    Intel(R) 810e Chipset:  
        Intel(r) 82810 DC-133 System and Graphics Controller 


    Intel(R) 820 Chipset:
        Intel(r) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82820 Processor to AGP Controller


    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(r) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(r) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(r) 82840 PCI Bridge 


    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(r) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(r) 82806AA PCI Bridge
        Intel(r) 82806AA Controller (reserved)


    Intel(R) 82371AB Controller:
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371AB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   

    Intel(R) 82371EB, 82371MB Controllers:
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 82371SB Controllers:
        Intel(r) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(r) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(r) 82443TX Processor to PCI bridge


    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(r) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443GX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(r) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443LX Processor to AGP controller

    
    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(r) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(r) 82440MX Power Management Controller
        Intel(r) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82440MX USB Universal Host Controller


10.  ในระบบคอมพิวเตอร์บางประเภท อุปกรณ์ต่อไปนี้อาจ
       ได้รับการอัปเดตด้วย

       Intel(R) 810, Intel(R) 810e, Intel(R) 820 และ Intel(R) 840 Chipset:

     a. คลิกที่ปุ่ม View devices by Connection
     b. คลิกที่ Plug & Play BIOS หรือ 
        Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS
     c. ตรวจสอบว่ามีรายการต่อไปนี้
        Intel(r) 82802 Firmware Hub Device -หรือ-
        Intel(r) Security Driver

 

************************************************************
* 6.  การดูหมายเลขเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์
************************************************************
สำหรับเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่อยู่ในแพ็กเกจนี้จะ
ระบุไว้ในไฟล์ RELNOTES.TXT

ไฟล์ RELNOTES.TXT จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น



************************************************************
* 7. การแก้ไขปัญหา
************************************************************
ในที่นี้จะถือว่าระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ
เป็นไปตามความต้องการของระบบที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3

ปัญหา:      ระบบค้างระหว่างการลบใน Device Manager
               หรือระหว่างการเริ่มระบบใหม่

การแก้ไข:   ระบบอาจค้างในระหว่างการเริ่มระบบใหม่
               ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์หลายอย่าง 
               ในกรณีที่เกิดระบบค้าง ให้เริ่มระบบใหม่ และดู Device Manager 
               หากอุปกรณ์นั้นแสดงอยู่ในโปรแกรมอย่างเหมาะสม 
               และคุณไม่พบปัญหาดังกล่าวอีก แสดงว่ากระบวนการนำไฟล์ .INF 
               กลับคืนเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากอุปกรณ์ไม่ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกอย่างถูกต้อง
               ให้ลองทำตามกระบวนการที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4 อีกครั้ง

               หากคุณยังพบปัญหาดังกล่าวอีก
               ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
               ใหม่อีกครั้ง


ปัญหา:       หลังจากที่รันโปรแกรมการตั้งค่าและเริ่มระบบใหม่ 
                วินโดวส์แจ้งว่าไม่พบไฟล์ใดไฟล์หนึ่งต่อไปนี้
                          ESDI_506.pdr

การแก้ไข:    คลิกที่ Browse ในไดอะล็อกบ็อกซ์ที่แจ้งปัญหานี้ และ
                หาไดเรคทอรี 
                          <Windows>\System\IOSubsys          
                และคลิก OK  ระบบควรจะพบ
                ไฟล์ในไดเรคทอรีนี้ 
                และตรวจสอบอุปกรณ์อื่น ๆ ต่อไป


ปัญหา:       หลังจากที่รันโปรแกรมการตั้งค่าและเริ่มระบบใหม่ 
                ระบบปฏิบัติการวินโดวส์แจ้งว่าไม่พบไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง
                ต่อไปนี้
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

การแก้ไข:   คลิกที่ Browse ในไดอะล็อกบ็อกซ์ที่แจ้งปัญหานี้ 
               และหาไดเรคทอรี
                   <Windows>\System32\drivers (สำหรับวินโดวส์ 98)
	        -หรือ-
                   <Windows>\System           (สำหรับวินโดวส์ 95)

              และคลิก OK  ระบบควรจะพบ
              ไฟล์ในไดเรคทอรีนี้ 
              และตรวจสอบอุปกรณ์อื่น ๆ ต่อไป

ปัญหา:     หลังจากที่รันโปรแกรมการตั้งค่าและเริ่มระบบใหม่ 
              ระบบปฏิบัติการวินโดวส์แจ้งว่าไม่พบไฟล์
              ดังต่อไปนี้
                     sapnp.vxd

การแก้ไข:   คลิกที่ Browse ในไดอะล็อกบ็อกซ์ที่แจ้งปัญหานี้ 
              และหาไดเรคทอรี
                  <Windows>\System

               และคลิก OK  ระบบควรจะพบ
               ไฟล์ในไดเรคทอรีนี้ 
               และตรวจสอบอุปกรณ์อื่น ๆ ต่อไป


ปัญหา:      หลังจากการติดตั้งแบบเงียบ คีย์
               HKLM\Software\Intel\InfInst ไม่ถูกสร้างขึ้น
               หรือข้อมูลในค่า "install" ไม่ใช่ "Success"

การแก้ไข:   ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้
               - คอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีระบบ 
                 ปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้ หรือ
               - ระบบคอมพิวเตอร์
                 ไม่มีชิปเซ็ตที่ใช้ได้

               ตรวจสอบความต้องการของระบบในหัวข้อที่ 3



************************************************************
************************************************************
* ประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
************************************************************
Intel ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสามารถในการใช้งาน ประสิทธิภาพ 
หรือการรับประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ข้อตกลงเกี่ยวกับใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ของ INTEL
(การจำหน่ายแก่ OEM / ISV และผู้ใช้คนเดียว) 
ได้ชี้แจงการให้อนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์นี้ไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว
************************************************************
ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel โดยไม่มีการให้อนุญาต 
หรือให้สิทธิ์ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย 
จากการเปลี่ยนเนื้อหาของเอกสาร หรือเหตุอื่นใดก็ตาม Intel ไม่ต้องรับภาระใด ๆ 
และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งโดยนัยและโดยแจ้ง 
ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการใช้งานผลิตภัณฑ์ Intel รวมทั้ง 
ข้อผูกพันหรือการรับประกันความเหมาะสมต่อจุดประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ
หรือรับรองว่าจะนำไปใช้ได้ตามจุดประสงค์ที่ซื้อ หรือการละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ 
หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ของ Intel 
มิได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานด้านการแพทย์ การช่วยชีวิต 
หรือการพยุงชีวิตแต่อย่างใดทั้งสิ้น

************************************************************
Intel Corporation ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรับประกันและภาระอื่นใด
จากการใช้เอกสารนี้และข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้
และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดซึ่งอาจปรากฏอยู่ในเอกสาร
นี้ และ Intel ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารนี้ 
Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารนี้ได้ตลอดเวลา 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
************************************************************
************************************************************

* ชื่อทางการค้าของผู้อื่น เป็นสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของ

(c) Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์ 1997-1999

