************************************************************
** DAN+ ****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) INF Installation Utility
*  Readme-oplysninger om installationsprogrammet
*                                                           
*  BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument gælder for
*          computeren, der indeholder 
*          følgende Intel-chipsæt: 
*              Intel(R) 810  Chipset 
*              Intel(R) 810e  Chipset 
*              Intel(R) 820  Chipset 
*              Intel(R) 840  Chipset 
*
*              Intel(R) 430TX PCIset 
*              Intel(R) 440BX AGPset 
*              Intel(R) 440DX AGPset 
*              Intel(R) 440EX AGPset 
*              Intel(R) 440GX AGPset 
*              Intel(R) 440LX AGPset 
*              Intel(R) 440MX Chipset 
*              Intel(R) 440ZX AGPset 
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  DETTE DOKUMENT OMHANDLER
************************************************************
Dette dokument indeholder følgende afsnit:

1.  Oversigt
2.  Indholdet i programpakken
3.  Systemkrav
4.  Installation af software
    4A. Installation af software i Interactive tilstand
    4B. Installation af software i Silent tilstand
5.  Kontrol af softwareinstallationen
6.  Kontrol af softwarens versionsnummer
7.  Fejlfinding



************************************************************
* 1.  OVERSIGT
************************************************************
Intel(R) INF Installation Utility installerer de
Windows* INF-filer, der instruerer målsystemet om,
hvordan operativsystemet skal konfigurere de installerede 
chipsæt. Det er nødvendigt for at følgende funktioner skal
fungere:

   - Centrale PCI- og ISAPNP-funktioner
   - AGP-support
   - IDE/ATA33/ATA66-lagringssupport
   - USB-support
   - Identifikation af Intel chipsætkomponenter i 
     Enhedshåndtering



************************************************************
* 2.  INDHOLDET I PROGRAMPAKKEN
************************************************************
Pakken med Intel(R) INF Installation Utility indeholder 
følgende:

Filer       
-----
INFINST_DAN.ZIP
README.TXT
RELNOTES.TXT

Versionen af den vedlagte software 
angives i filen RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT findes kun på engelsk.

Når softwaren er installeret på en computer, der kører 
Windows* 95 eller Windows 98, er en eller flere af følgende 
INF-filer kopieret til biblioteket
 <Windows>\INF:

Filer
-----
440MXCOR.INF
440MXIDE.INF
440MXUSB.INF
810.INF
810B.INF
820.INF
820B.INF
840.INF
ICHx.INF
ICHxIDE.INF
ICHxSMB.INF
ICHxUSB.INF
IHOST.INF
IFWH.INF
P64H.INF
P64HRES.INF
PIIXXIDE.INF
PIIXXUSB.INF
PIIX4.INF

   *** BEMÆRK: Det er kun de filer, der refererer til de
               installerede enheder, der kopieres til
               computeren.

En eller flere af følgende digitale signaturfiler
er installeret i biblioteket <Windows>\CATROOT, hvis
computeren kører med
Windows 98:

Filer
-----
440MXCOR.CAT
440MXIDE.CAT
440MXUSB.CAT
810.CAT
820.CAT
820B.CAT
840.CAT
ICHx.CAT
ICHxIDE.CAT
ICHxSMB.CAT
ICHxUSB.CAT
IFWH.CAT
P64H.CAT
P64HRES.CAT

   *** BEMÆRK: Det er kun de filer, der refererer til de
               installerede enheder, der kopieres til
               computeren.



************************************************************
* 3.  SYSTEMKRAV 
************************************************************
1.  Softwaren i pakken er 
    designet til at fungere sammen med følgende chipsæt-
    konfigurationer:

          Intel(R) 810  Chipset
          Intel(R) 810e  Chipset 
          Intel(R) 820  Chipset
          Intel(R) 840  Chipset

          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 440ZX AGPset 
      
2.  Et af følgende operativsystemer skal være
    installeret i computeren:
    Windows 95      4.00.950   (Original version)
    Windows 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2 uden 
                                USB-udvidelse
    Windows 95      4.00.950b  (OSR2.1 med 
                                USB-udvidelse
    Windows 95      4.00.950c  (OSR2.5 med eller 
                                uden USB-udvidelse)
    Windows 95      4.10.1998   (Original version)
    Windows 98 Second Edition
                    4.10.2222  (Original version)         
    Windows Millennium
                    4.90.2380  (Beta 1)
                              
3.  Vi anbefaler, de computere, softwaren installeres i,
    indeholder mindst 32 MB RAM.

4.  Vi anbefaler, at der er tilstrækkelig plads på harddisken
    i biblioteket <TEMP> (normalt
    C:\WINDOWS\TEMP) til at installere softwaren.


Spørg eventuelt forhandleren for at kontrollere, hvilket 
operativsystem og hvilket Intel-chipsæt der er installeret
i computeren.  



************************************************************
* 4. INSTALLATION AF SOFTWARE 
************************************************************
Denne software kan installeres i to tilstande: Interactive 
eller Silent. Hvis der vælges Interactive, skal brugere 
komme med input under installationen. Hvis der vælges 
Silent, skal brugeren IKKE komme med input under 
installationen.

************************************************************
* 4A.  INSTALLATION AF SOFTWARE I INTERACTIVE TILSTAND
************************************************************
1.  Kontrollér systemkravene. Operativsystemet 
    skal være installeret og aktiveret, inden du 
    kører denne software.

2.  Luk alle åbne programmer. Der kan opstå problemer,
    hvis du ikke gør dette.

3.  Un-zip filerne til installationsprogrammet InstallShield*
     til et midlertidigt bibliotek.

4.  Start installationsprogrammet InstallShield med filen 
    SETUP.EXE.

5.  Du bliver bedt om at angive, at du accepterer 
    licensaftalen.  Hvis du ikke accepterer licensaftalen, 
    lukkes installationsprogrammet, uden at filerne 
    udpakkes.
    
6.  Følg instruktionerne på skærmen og brug 
    standardindstillingerne til at installere softwaren, 
    når computeren er genstartet.

7.  Installationen af Intel(R) INF 
    Installation Utility er dermed gennemført.  


************************************************************
* 4B.  INSTALLATION AF SOFTWARE I SILENT TILSTAND
************************************************************
1.  Kontrollér systemkravene. Operativsystemet 
    skal være installeret og aktiveret, inden du 
    kører denne software.

2.  Luk alle åbne programmer. Der kan opstå problemer,
    hvis du ikke gør dette.

3.  Un-zip filerne til installationsprogrammet InstallShield*
    til et midlertidigt bibliotek.

4.  Start installationsprogrammet InstallShield:
        SETUP.EXE -b -s  (automatisk installation med genstart)
           - ELLER -
        SETUP.EXE -s     (automatisk installation uden genstart)

5.  Værktøjet udfører de nødvendige opdateringer og 
    registrerer installationsstatus i følgende register:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

6.  Hvis du har valgt tilstanden "SETUP -b -s",
    genstartes computeren automatisk, hvis opdateringen
    lykkedes.

    BEMÆRK: Computeren SKAL genstartes for
            at aktivere opdateringen.

7.  Du kan kontrollere, om installationen var vellykket ved 
    at kontrollere værdien 'install' i det register, der er 
    angivet i trin 5.

    Nedenstående tabel beskriver de forskellige 
    parameterværdier:

    Værdi      Type      Data           Beskrivelse
    ------     ----      ----           -----------
    install    String    "succes"       Installationen 
					var vellykket.
               	         "fail"	        Installationen 
					blev ikke 
					gennemført. Der 
					blev ikke 
					kopieret INF-filer 				                                         till computeren.
                                                        
    Reboot     String    "Yes"          Computeren skal 
					genstartes for at 				                                        afslutte installationen.
                     	 "No"           Det er ikke 
					nødvendigt at 
					genstarte 				                                        computeren.

    version    String     <variabel>    Versionsnummeret 
					for den aktuelle 				                                                                                version af Intel(R) INF Installation Utility


************************************************************
* 5.  KONTROL AF SOFTWAREINSTALLATION
************************************************************
BEMÆRK: Denne procedure gælder for Windows 98, Windows 98 
Second Edition og Windows 95.

Start Enhedshåndtering for at kontrollere installationen og 
brugen af INF-filerne.

1.  Klik på Start
2.  Vælg indstillinger
3.  Vælg Kontrolpanel
4.  Dobbeltklik på ikonet System
5.  Klik på fanebladet Enhedshåndtering
6.  Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning
7.  Klik på Plug and Play BIOS, eller 
    Avanceret konfiguration og Power Interface (ACPI) BIOS
8.  Klik på PCI
9.  Kontrollér beskrivelserne af følgende enheder:

    *** BEMÆRK: Hvis der vises en standard PCI-ISA bridge, skal du
                genstarte computeren og installere softwaren igen.

    *** BEMÆRK: Enhedshåndtering viser kun navnene på de enheder,         
               computeren har registreret.


    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub:
        Intel(r) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(r) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(r) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(r) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(r) 82801AA PCI Bridge 
        *** BEMÆRK: Afhængig af systemtypen kan 'AA' i
                    ovenstående fem linier være erstattet med 'AB'


    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(r) 82810 System and Graphics Controller 
        -eller-
        Intel(r) 82810 DC-100 System and Graphics Controller


    Intel(R) 810e Chipset:
        Intel(r) 82810e DC-133 System and Graphics Controller 


    Intel(R) 820 Chipset:
        Intel(r) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82820 Processor to AGP Controller


    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(r) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(r) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(r) 82840 PCI Bridge


    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(r) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(r) 82806AA PCI Bridge
        Intel(r) 82806AA Controller (reserved)


    Intel(R) 82371AB Controller:
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371AB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller
   

    Intel(R) 82371EB, 82371MB Controllers:
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(r) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(r) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 82371SB Controllers:
        Intel(r) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(r) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller


    Intel(R) 430TX PCIset
        Intel(r) 82443TX Processor to PCI bridge


    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(r) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443GX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(r) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(r) 82443LX Processor to AGP controller


    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(r) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(r) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(r) 82440MX Power Management Controller
        Intel(r) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(r) 82440MX USB Universal Host Controller


10.  I nogen computere opdateres følgende enhed også:

    Intel(R) 810, Intel(R) 810e, Intel(R) 820 og Intel(R) 840 Chipset:

     a. Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning
     b. Klik på Plug & Play BIOS, eller
        Avanceret konfiguration og Power Interface (ACPI) 
	BIOS     
     c. Kontrollér, at der står følgende:
        Intel(r) 82802 Firmware Hub Device -ELLER-
        Intel(r) Security Driver

 

************************************************************
* 6.  KONTROL AF SOFTWARENS VERSIONSNUMMER
************************************************************
Versionen af den vedlagte software 
angives i filen RELNOTES.TXT.

RELNOTES.TXT findes kun på engelsk.



************************************************************
* 7.  FEJLFINDING
************************************************************
Det antages i det følgende, at systemkravene i afsnit 3
 er opfyldt.

Problem:   Computeren hænger, når jeg vælger Fjern i 
           Enhedshåndtering eller genstarter computeren.

Løsning:   Det kan forekomme, at computeren hænger, når den 
           genstartes. Det kan skyldes flere forskellige ting. 
           Hvis computeren hænger, skal du genstarte computeren
           og åbne Enhedshåndtering. Hvis alle enhederne vises 
           i listen, og der ikke er problemer med computeren,
           er .INF-filerne installeret 
           korrekt. Hvis enhederne ikke er rigtig konfigureret,
           skal du udføre procedurerne i afsnit 4 igen.

           Hvis det ikke løser problemet, eller hvis der opstår 
           andre problemer med computeren, skal du reinstallere 
           operativsystemet.


Problem:   Efter installationen og genstart af computeren
           påstår Windows, at det ikke kan finde en 
           eller flere af følgende filer:
                  ESDI_506.pdr

Løsning:   Klik på knappen Gennemse i den dialogboks, hvor problemet
           opstår, find biblioteket
                  <Windows>\System\IOSubsys,
           og klik på OK. Computeren skal være i stand til
           at finde filen i dette bibliotek 
           og fortsætte eftersøgningen efter enheder.


Problem:   Efter installationen og genstart af computeren
           påstår Windows, at det ikke kan finde en 
           eller flere af følgende filer:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Løsning:   Klik på knappen Gennemse i den dialogboks, hvor problemet
           opstår, og find biblioteket
                  <Windows>\System32\drivers (i Windows 98)
                   -eller-
                  <Windows>\System           (i Windows 95)

           og klik på OK. Computeren skal være i stand til
           at finde filen i dette bibliotek 
           og fortsætte eftersøgningen efter enheder.

Problem:   Efter installationen og genstart af computeren
           påstår Windows, at det ikke kan finde en 
           eller flere af følgende filer:
                  isapnp.vxd

Løsning:   Klik på knappen Gennemse i den dialogboks, hvor problemet
           opstår, og find biblioteket
                  <Windows>\System

           og klik på OK. Computeren skal være i stand til
           at finde filen i dette bibliotek 
           og fortsætte eftersøgningen efter enheder.


Problem:   Efter at have udført en "silent" installation er registeret 
           HKLM\Software\Intel\InfInst ikke oprettet,
           eller værdien af "install" er ikke "success".

Løsning:   Dette problem skyldes en af følgende situationer:
               - computeren indeholder ikke et af de 
                 støttede operativsystemer, eller
               - computeren indeholder ikke et af
                 de støttede chipsæt

            Kontrollér systemkravene i afsnit 3.



************************************************************
************************************************************
* ERKLÆRING
************************************************************
Intel påtager sig intet ansvar for softwarens brugbarhed og 
giver ingen form for garantier.  
INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALE
(OEM / ISV Distribution & Enkeltbruger) 
definerer reglerne for brug af licens til denne software.
************************************************************
Oplysningerne i dette dokument leveres i forbindelse med 
produkter fra Intel. Dette dokument giver ingen form for 
licens, hverken direkte eller indirekte, til dette produkt. 
Intel påtager sig intet ansvar, og Intel afviser alle former 
for udtrykkelige eller stiltiende garantier, for softwarens 
handelsmæssige kvalitet eller garanti for at softwaren kan 
bruges til et bestemt formål og ikke krænker andre 
rettigheder. Produkter fra Intel er ikke beregnet til brug i 
medicinsk udstyr, redningsudstyr eller livsvigtigt udstyr.

************************************************************
Intel Corporation yder ingen garanti for og påtager sig 
intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af 
oplysningerne i dette dokument, ligesom Intel ikke er 
ansvarlig for at opdatere oplysningerne. Intel forbeholder 
sig retten til at foretage ændringer i dette dokument uden 
varsel.
************************************************************
************************************************************

* Tredjeparts varemærker og navne tilhører de respektive 
  ejere.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-1999

